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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目

	项目代码
	2607-513201-04-01-860757

	建设单位

联系人
	卓义师
	联系方式
	13929582853

	建设地点
	四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村

	地理坐标
	（102 度 8 分 10.973秒，31 度 56分 20.778秒）

	国民经济

行业类别
	非金属废料和碎屑加工处理（C4220）
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42中第85条，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）；

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	马尔康市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2607-513201-04-01-860757】FGQB-0012号

	总投资（万元）
	1525
	环保投资

（万元）
	33

	环保投资占比
	2.16%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1092

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项评价设置原则表，马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目（以下简称“本项目”）专项评价分析见下表：

表1-1  本项目专项评价设置情况一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目不涉及所列需设置大气专项内容，无需设置大气专项评价
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及所列需设置地表水专项内容，无需设置地表水专项评价
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目不涉及所列需设置环境风险专项内容，无需设置环境风险专项评价
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口，无需设置生态专项评价
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项评价
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

综上，本项目无需设置专项评价内容。

	规划

情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	编制依据

根据《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号）、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，本项目建设必须进行环境影响评价。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目属于“非金属废料和碎屑加工处理（C4220）”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业中第85条，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应当编制环境影响报告表。
产业政策符合性分析

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目属于非金属废料和碎屑加工处理（C4220）。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中十二、不低于 20 万块/日（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用；工业副产磷石膏高效净化提质及高值化综合利用技术；利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发，为鼓励类建设项目。
建设单位已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案，备案号：川投资备【2607-513201-04-01-860757】FGQB-0012号，备案机关为马尔康市发展和改革局。

根据以上分析，本项目产业政策属于鼓励类，符合国家现行产业政策。
与《马尔康市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《马尔康市马尔康城乡融合片区国土空间总体规划（2021-2035 年）》的符合性

1、区域功能定位的符合性

2024年，四川省人民政府具《四川省人民政府关于阿坝藏族羌族自治州马尔康市等13个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》，（川府函〔2024〕167号）批准了马尔康市国土空间总体规划（2021-2035年）；阿坝藏族羌族自治州人民政府通过了《马尔康市马尔康城乡融合片区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
马尔康市级国土空间总体规划发展定位是建设“生态旅游文化名城、清洁能源基地”，马尔康城乡融合片区的核心定位是城乡融合发展。本项目属于生活垃圾焚烧炉渣资源化回收利用，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，是马尔康市完善城乡固废处置体系、提升环境卫生基础设施水平的重要举措，推动环卫基础设施向乡村延伸，实现城乡环境治理一体化，为打造“生态旅游文化名城”提供环境基础设施保障。本项目的建设符合市级与片区功能定位要求。

2、空间布局与用地管控的符合性

本项目位于马尔康市马尔康镇邓家桥村，根据本项目土地使用证【马尔国用（2016）第017号】及马尔康市自然资源局《关于中创（马尔康市）环保科技有限公司地块核实马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目用地性质及符合性的复函》（详见附件），本项目用地性质为工业用地。同时根据查询四川政务服务网的“生态环境分区管控智能应用”系统及马尔康市自然资源局《关于核实马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目用地情况是否涉及生态保护红线和永久基本农田的复函》，本项目不在生态保护红线内，不占用永久基本农田，在城镇开发边界内。本项目用地性质符合规划用途，项目选址区位、空间布局符合国土空间开发保护总体管控要求。

综上，本项目符合《马尔康市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《马尔康市马尔康城乡融合片区国土空间总体规划（2021-2035 年）》。
与生态环境分区管控单元符合性分析

根据阿坝州人民政府《关于印发2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》阿府发[2024]4号）文，将全州行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类共60个环境管控单元。
优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全州划分优先保护单元26个。
重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全州划分重点管控单元12个。
一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全州划分一般管控单元13个。
本项目位于马尔康市马尔康镇邓家桥村，其与总体生态环境管控要求符合性分析见下表。

表1-2  项目与全州及各县（市）总体生态环境管控要求符合性分析

行政区划

全州及各县（市）总体生态环境管控要求

本项目情况

符合性

阿坝州

（1）加强“山水林田湖草沙”系统治理，重点推进若尔盖县等区域退化草原的生态治理与恢复，巩固提高水源涵养、生物多样性及水土保持等生态系统功能，增强生态系统固碳能力。

（2）加强矿产资源合理开发利用，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。

（3）合理控制生态旅游开发活动和规模，实现生态价值转换。

（4）合理控制畜牧业发展规模，严格落实草畜平衡、禁牧休牧及划区轮牧制度。

（5）优化重大工程项目选址选线，加强建设过程中的环境管理。

（6）严把岷江流域项目环境准入门槛，加快推进岷江沿岸产业布局调整，严控沿江现有工业污染物排放和环境风险，保障饮用水源安全。

（7）提高能源资源利用效率，加强水电行业管理，落实小水电整改要求。

（8）补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。

本项目为生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目，属于废弃资源综合利用项目，可以推进城乡环境综合治理。
符合
马尔康市

（1）推进生态保护与修复，加强生物多样性功能区建设，强化茶堡河等小流域的水土流失治理。

（2）合理开发民族、民俗旅游资源，大力发展红色文化旅游。

（3）加强水电行业管理，落实小水电整改要求。

（4）规范锂矿开发活动，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。

（5）补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治、

符合
本项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: image1.png]]
meam
oxz maR e
nEwE

W (RSP AT B TR
ERRSEReT
N EERGESNT  —REReT

BREH

2026545228





图1-1  本项目所在地环境综合管控单元图
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图1-2  项目与周边最近优先保护单元相对位置关系示意图
经查询四川省政务服务网生态环境分区管控符合性，本项目共涉及1个生态环境管控单元，5个环境要素管控分区，其管控要求符合性分析见下表：

表1-3 管控单元信息查询结果一览表

序号
涉及环境管控单元名称
涉及环境管控单元编码
与管控单元关系
行政区划
环境管控单元类型
1
马尔康市城镇空间
ZH51320120001
[102.13637229965444，31.93918277715675]
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
城镇重点管控单元
序号
涉及环境要素管控分区名称
涉及环境要素管控分区编码
行政区划
环境要素类型
环境要素细类
2
梭磨河-红原县、马尔康市-小水沟-控制单元
YS5132012220001
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
水
水环境城镇生活污染重点管控区
3
马尔康市城镇集中建设区
YS5132012340001
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
大气
大气环境受体敏感重点管控区
4
马尔康市城镇开发边界
YS5132012530001
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
自然资源
土地资源重点管控区
5
马尔康市自然资源重点管控区
YS5132012550001
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
自然资源
自然资源重点管控区
6
马尔康市其他区域
YS5132013110001
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
生态
一般管控区
表1-4  市（州）城镇重点管控单元普适性管控要求符合性分析

市州
涉及县区
区域名称
管控类别
管控要求
本项目对应情况介绍
符合性分析
阿坝藏族羌族自治州

马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县

马尔康市+汶川县+理县+茂县+松潘县+九寨沟县+金川县+小金县+黑水县+壤塘县+阿坝县+若尔盖县+红原县

空间布局约束

【禁止开发建设活动的要求】
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。-禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
【限制开发建设活动的要求】
-新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划。-对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。-严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合阿坝州国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。-长江干流及主要支流重点管控岸线：严禁非法采砂。严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，加强对非法采砂行为的监督执法-禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。
【允许开发建设活动的要求】
1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。
2.长江干流及主要支流重点管控岸线：岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。3.有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。4.到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。划和园区定位。5.加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
本项目为生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目，不属于化工园区、化工、尾矿库、有色金属冶炼、焦化、化工和铅蓄电池制造项目。本项目不在河道、湖泊管理范围内。根据分析本项目用地和布局均符合当地规划要求。本项目不涉及采砂。本项目属于新建企业通过分区防渗处理后，对土壤无明显影响。本项目生产环保砂和分拣金属料，不涉及高污染或高风险产品。

符合

污染物排放管控
【现有源提标升级改造】
岷江流域处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂出水水质严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311—2016）中的一般控制区排放要求，其中，确有环境容量且水环境质量达到或优于Ⅲ类地表水的区域，报经四川省生态环境厅核准后，可暂按GB 18918一级A标准执行。-现有进水生化需氧量浓度低于100mgL的城市污水处理厂，要围绕服务片区管网开展“一厂一策”系统化整治，所有新建管网应雨污分流。-全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。-有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。-加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【新增源等量或倍量替代】
1.上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。
2.上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，喷涂和补漆工序须在密闭喷漆室内进行，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨。到2023年底，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力；城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收集效能明显提升，力争地级以上城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平均达105毫克每升、县级城市平均达90毫克每升。3.加强施工和建材行业扬尘监管，提高绿色施工水平，加强城市扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。
4.2025年，县城（城市）生活垃圾无害化处理率达到95%，县城（城市）生活污水处理率达到90%。
5.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。
6.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
【污染物排放绩效水平准入要求】
对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。
【其他污染物排放管控要求】
2025全州用水总量不得超过3.40亿立方米。
-2035全州用水总量不得超过3.50亿立方米。
本项目为生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目，不属于城镇生活污水处理厂和加油站，施工过程严格要求采取扬尘防治措施。本项目水污染物实行等量替代，不涉及大气污染物总量指标。本项目涉及有关挥发性有机物原辅料的使用，无VOCs废气产生。本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后，定期运输至马尔康市城市生活污水处理厂处理。生活垃圾定期由环卫部门处理。本项目生产设备均位于厂房内，且采取了相应的噪声防治措施，保证厂界噪声的达标排放。本项目不涉及土地使用权回收及用途变更。

符合

环境风险防控
【安全利用类农用地管控要求】
全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；推进“煤改气”与“煤改电”。
-地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；
-到2035年，阿坝州全域能源消耗总量有效控制，能源结构不断优化，全州实现无煤化，优质能源达到100%，可再生能源及清洁能源占能源消费总量逐渐上升，全州SO2、NOX等主要污染物排放总量持续降低。
本项目不涉及锅炉。仅使用清洁能源“电”。

符合

资源开发利用效率要求
/

/
/
表1-5  县（市、区）城镇重点管控单元普适性管控要求符合性分析
县区
区域名称
管控类别
单元特性管控要求
本项目对应情况介绍
符合性分析
马尔康市
马尔康市
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。-禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
-严格控制新建露天矿山建设项目，严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。
【限制开发建设活动的要求】
对四川省主体功能区划中的限制开发区域（重点生态功能区），严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒，限制陡坡垦殖和超载过牧，禁止对野生动植物滥捕滥采。
本项目为生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目，不属于尾矿库项目，不涉及采矿、放牧和毁林开荒。本项目固废均能合理有效处置，不会对环境造成明显影响。

符合

污染物排放管控
/
/
/
环境风险防控
/
/
/
资源开发利用效率要求
/
/
/
表1-6  环境管控单元准入要求符合性分析
管控分区编码
管控分区名称
类别

所属县区
管控类别
管控分区管控要求
本项目对应情况介绍
符合性分析
管控区分类
环境要素
要素细类
ZH51320120001
马尔康市城镇空间
重点管控单元
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【限制开发建设活动的要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【允许开发建设活动的要求】
无
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【其他空间布局约束要求】
无
经分析本项目符合阿坝州和马尔康市总体准入要求。

符合

污染物排放管控
【现有源提标升级改造】
同城镇重点单元总体准入要求。
【新增源等量或倍量替代】
同城镇重点单元总体准入要求。
【新增源排放标准限值】
同城镇重点单元总体准入要求。
【污染物排放绩效水平准入要求】
严格施工扬尘监管，建立施工扬尘管理清单。着力控制交通道路扬尘。-开展生活源VOCs治理。推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。-加强餐饮油烟治理，开展餐饮企业、食堂、露天烧烤等专项整治，县城及以上建成区大型餐饮企业油烟治理设施全覆盖，净化设施正常运行。加强建成区露天烧烤规范管理；
-其他同城镇重点管控总体准入要求；
【其他污染物排放管控要求】
△
经分析本项目符合阿坝州和马尔康市总体准入要求。本项目已严格要求施工扬尘治理，确保达标排放。本项目不涉及VOCs污染物。
符合
环境风险防控
【严格管控类农用地管控要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【安全利用类农用地管控要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【污染地块管控要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【园区环境风险防控要求】
无
【企业环境风险防控要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【其他环境风险防控要求】
无
经分析本项目符合阿坝州和马尔康市总体准入要求。
符合

资源开发利用效率要求
【水资源利用效率要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【地下水开采要求】
无
【能源利用效率要求】
同城镇重点单元总体准入要求。
【其他资源利用效率要求】
无
经分析本项目符合阿坝州和马尔康市总体准入要求。
符合
YS5132013110001
马尔康市其他区域
一般管控区
生态
一般管控区
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
/
/
/
环境风险防控
/
/
/
资源开发利用效率要求
/
/
/
YS5132012220001
梭磨河-红原县、马尔康市-小水沟-控制单元
重点管控区
水
水环境城镇生活污染重点管控区
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
【现有源提标升级改造】
1、提升污水收集率，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克升的城市，制定实施系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、加快补齐处理能力缺口，推动县级及以上污水处理设施提标改造。3、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。4、强化城镇污水处理设施运行管理，确保已建成的城镇生活污水处理设施正常运营，稳定达标排放。5、建立健全生活垃圾收集、转运、处理体系。
【新增源等量或倍量替代】
1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。
本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后，定期运输至马尔康市城市生活污水处理厂处理。

符合

环境风险防控
/
/
/
资源开发利用效率要求
/
/
/
YS5132012340001
马尔康市城镇集中建设区
重点管控区
大气
大气环境受体敏感重点管控区
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
【新增源排放标准限值】
加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【污染物排放绩效水平准入要求】
全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
本项目属于工业企业项目，以严格要求治理施工扬尘，确保达标排放。

符合

环境风险防控
【安全利用类农用地管控要求】
有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置
【其他环境风险防控要求】
有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置
本项目不涉及VOCs污染源。

符合

资源开发利用效率要求
/
/
/
YS5132012550001
马尔康市自然资源重点管控区
重点管控区
自然资源
自然资源重点管控区
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
/
/
/
环境风险防控
【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
本项目不涉及土地资源开发利用。

符合

资源开发利用效率要求
/
/
/
YS5132012530001
马尔康市城镇开发边界
重点管控区
自然资源
土地资源重点管控区
阿坝藏族羌族自治州马尔康市
空间布局约束
【禁止开发建设活动的要求】
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
本项目位于城镇开发边界内，用地符合规划要求。

符合

污染物排放管控
/
/
/
环境风险防控
【企业环境风险防控要求】
参照现行法律法规执行
本项目已提出风险防范要求，制定应急管理制度。
符合

资源开发利用效率要求
/

/

/

综上，本项目的建设符合马尔康市生态环境管控单元和要素管控分区管控要求。

与省州“十四五”生态环境保护规划及其他条例符合性分析
本项目与省州“十四五”生态环境保护规划及其他条例的符合性分析见下表：

表1-7  本项目与省、州“十四五”生态环境保护规划及其他条例符合性分析

文件名称
相关要求
本项目
符合性
《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）

存在的主要问题与不足。环境基础设施建设存在短板,运维能力亟需提升。······。一般固体废物处置能力不足、综合利用水平较低。

本项目的建设可加快补齐生态环境短板，提升环境基础设施水平，有助于一般工业固废集中处置能力逐步提升。

符合

推动生产方式绿色转型：推动落后产能退出。 严格控制新（改、扩）建高耗能、高排放项目，新建高耗能、高排放项目应按相关要求落实区域削减。大力发展绿色环保产业。支持新能源、动力电池、新能源汽车、大数据等绿色低碳优势产业高质量发展，着力打造在全国有影响力、对四川发展有支撑力的绿色低碳优势产业集群。

本项目为生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目，将生活垃圾焚烧炉渣转化为环保砂和金属料产品，实现废弃物转化为建筑材料的资源化循环，不属于高耗能、高排放项目，符合“构建绿色空间格局”“推动生产方式绿色转型”的概念。

符合

提高综合利用水平。构建资源循环型产业体系，提升工业固体废物综合利用技术，提高资源利用效率，········，到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。

生活垃圾焚烧炉渣为一般工业固体废物，本项目对其进行资源化利用，能显著提升该类固废的综合利用率。

符合

强化工业污水综合整治。 深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。

本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经收集后，定期运输至马尔康市城市生活污水处理厂处理。
符合

《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》（阿坝藏族羌族自治州第十三届人民代表大会常务委员会公告）

第三十二条自治州、县（市）人民政府及其经济和信息化行政主管部门应当按照国家产业政策和自治州工业中长期发展规划，加大产业结构调整的力度，加强行业准入监管，淘汰落后产能。
本项目符合国家产业政策，且无淘汰落后产能。
符合

第三十三条自治州、县（市）人民政府应当鼓励和支持企业发展循环经济、低碳经济，实行清洁生产，促进企业间在资源和工业废物综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环使用。
本项目采用生活垃圾焚烧炉渣生产环保砂和分拣金属料，实现工业固废综合利用。
符合
第二章：对水源涵养区、生态脆弱区、世界自然遗产地、湿地等实行最严格的保护。

本项目所在地不涉及水源涵养区、生态脆弱区、世界自然遗产地、湿地等区域。

符合
《阿坝藏族羌族自治州“十四五”生态环境保护规划》（阿府发〔2022〕7号）

抓好生态文明建设示范创建，探索生态价值转化路径。促进“四带”特色化发展。

炉渣制砂项目将生活垃圾焚烧炉渣转化为环保砂和金属料产品，实现废弃物到建材的资源循环，符合“生态价值转化”路径。本项目落地马尔康市，位于“四带”中的川西北生态示范区，符合区域特色发展定位。

符合

认真践行“要在治理”理念，开展污染治理，深入打好污染防治攻坚战，扎实推进“三大革命”，持续改善生态环境质量。加强全域环境综合治理，推进城乡污水、垃圾处理设施建设，推行垃圾分类和减量化、资源化，打造洁美路域环境、净美水域环境、优美城乡环境、秀美景区环境、和美寺庙环境。

炉渣制砂属于“三大革命”的配套工程，直接服务于生活垃圾的资源化利用。

符合

优化国土空间管控—优化生态安全格局，严守生态保护红线，落实“三线一单”制度。

本项目选址需符合马尔康市“三线一单”管控要求，不涉及生态保护红线，项目位于城镇重点管控单元，满足该单元准入条件。

符合

与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与大气环境保护相关法规、规范的符合性分析见下表：

表1-10  本项目与大气相关法律法规、规范符合性分析
文件名称

相关要求
本项目
符合性
《中华人民共和国生态环境法典》—第二分编 大气污染防治
第一百九十七条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家规定对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。监测的具体办法由国务院生态环境主管部门制定。
本项目已设置自行监测要求。

符合

第二百一十一条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
本项目厂房密闭，并采取喷雾降尘、洒水、清扫、湿法作业及地面硬化等措施，减少物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘排放，同时达到大气污染物排放标准的要求。
符合

第二百一十七条 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

符合

《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、项目环评、节能审查、重点污染物总量控制、碳排放达峰目标等相关要求，不涉及产能置换，不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）
严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目属于新建项目，符合产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、项目环评、节能审查、重点污染物总量控制、碳排放达峰目标等相关要求，不涉及产能置换。
符合

与水污染防治等相关规划符合性分析
本项目与水环境保护相关法规、规范的符合性分析见下表：

表1-11  本项目与水环境相关法律法规、规范符合性分析

文件名称
相关要求
本项目情况
符合性
《中华人民共和国生态环境法典》—第三分编 水污染防治
第二百七十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。

禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后，定期运输至马尔康市城市生活污水处理厂处理。

本项目不涉及向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液、放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。
符合

第二百八十条 向水体排放含热废水，应当采取有效措施，保证水体的水温符合水生态环境质量标准，避免对珍稀濒危水生生物、水产资源造成危害。

符合

第二百八十一条 含病原体的污水应当经过消毒处理，符合国家相关标准后，方可排放。

符合

第二百八十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

本项目固体废弃物均能合理有效处置，不会造成二次污染，不涉及向水体倾倒任何固体废弃物，且不涉及可溶性剧毒废渣的场所。
符合

第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。

本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集处理，由车辆运输至马尔康市城市生活污水处理厂。
符合

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。

本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，本项目主要的水污染物实行总量等量替代。
符合
调整产业结构。依法淘汰落后产能。

本项目无淘汰落后产能。
符合
加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。

本项目废水能实现达标排放。

符合

《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2015〕59号）

环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。

本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业，本项目主要的水污染物实行总量等量替代。
符合

新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水垃圾集中处理等污染治理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。

本项目生活污水经化粪池收集，定期转运至污水处理厂处理。

符合

推动污染企业退出。经济和信息化部门会同环境保护部门加大指导力度，各市（州）人民政府依法有序搬迁改造或关闭城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。

本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。
符合

《中华人民共和国长江保护法》（2021年）

第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目。
符合
第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
本项目不属于高耗水行业，且采用自来水，不直接在河道取水。
符合
第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
本项目不新增入河排污口。
符合
第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
本项目不涉及长江流域河湖管理范围，且项目产生的固体废弃物均暂存于厂区内，定期进行合理有效的处置。
符合
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
本项目不涉及自然保护区。
符合
第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及风景名胜区。
符合
第九条，禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
本项目不涉及饮用水水源区。
符合
第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区。
符合
第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目不属于化工项目。
符合
第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
符合
第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
符合
第二十四条，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
符合
与土壤污染防治等相关规划符合性分析
本项目与土壤环境保护相关法规、规范的符合性分析见下表：

表1-12  本项目与土壤环境保护相关法律法规、规范符合性分析

文件名称

相关要求
本项目
符合性
《四川省“十四五”土壤污染防治规划》（川环发〔2022〕5号）

持续加强土壤污染源头防控，以工矿企业污染源为重点，强化重点行业企业、矿产资源开发、固体废物和化肥农药等土壤污染源头监管和重金属污染防治，防止新增土壤污染。

本项目不涉及重金属污染，且厂区将采取分区防渗措施，防止污染土壤。

符合

强化涉及有毒有害物质或可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。

严格涉重金属企业环境准入，新建、扩建有色金属冶炼、电镀、制革企业应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区，加快推进电镀企业入园。

本项目不属于有色金属冶炼、电镀、制革企业。
符合

推进畜禽养殖污染防控。加强规模化畜禽养殖项目建设的环境影响评价，配套与养殖规模、处理工艺相适应的消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理和利用设施，推动污染物稳定达标排放。

本项目不涉及畜禽养殖业。

符合

加强土地空间管控。落实“三线一单”分区管控要求，加强规划区和建设项目布局论证，根据土壤环境承载能力和区域特点，合理确定区域功能定位、空间布局。

本项目经分析符合“三线一单”相关要求与区域规划。

符合

《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》（川污防攻坚办〔2022〕61号）

严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，同时严格执行长江经济带发展负面清单管理制度。

建设单位不属于重点行业企业，经分析本项目符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求，且符合长江经济带发展负面清单管理制度。
符合

依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。

本项目不涉及落后产能。

符合

优化重点行业企业布局。积极推动涉重金属产业集中优化发展，持续调整产业结构和优化布局，推进位于环境敏感区和城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造。

建设单位不属于重点行业企业，本项目不涉及重金属污染物。
符合

与噪声污染防治等相关规划符合性分析
本项目与噪声相关文件的符合性分析见下表：

表1-13  本项目与“噪声污染防治行动计划”符合性分析
文件名称

相关要求
本项目
符合性
《中华人民共和国生态环境法典》—第七分编 噪声污染防治
第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
本项目已采取相应噪声治理措施，降低噪声，使其厂界噪声达标排放。
符合
第五百七十条 在噪声敏感建筑物集中区域施工作业或者因施工作业可能造成严重污染的，应当优先使用低噪声施工工艺和设备
已对施工期施工噪声提出相关防治要求。
符合
《“十四五”噪声污染防治行动计划》
（七）统筹噪声源管控

8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

本项目按要求开展环境影响评价，积极采取相关噪声治理措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并依法开展竣工环境保护验收，确保噪声达标排放。
符合

10．推广先进技术。鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。

本项目采用先进的低噪声设备、工艺及先进的噪声污染物防治措施，确保噪声达标排放。

符合

（八）严格工业噪声管理

11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

符合

（十）细化施工管理措施

14．推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。

本项目施工期采用先进的低噪声施工机械，实现噪声的达标排放。

符合

15．落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。

本项目施工期已提出相关要求。

符合

《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023—2025年）》
（三）深化工业噪声污染防治，加强重点企业监管

10．加强重点企业噪声监管。严格落实国家关于工业噪声排污许可管理要求，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管。

本项目运营期依法申请排污许可证。

符合
11．打造工业企业噪声污染治理标杆。鼓励工业企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理典型示范。

依法采取噪声治理措施，降低噪声排放，实现厂界噪声达标排放。

符合
（五）强化建筑施工噪声污染防治，提升文明建设水平

20．压实建设单位管理责任。建设单位应当在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。严格按照低噪声施工设备指导目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。

本项目已要求建设单位落实施工期噪声管理责任，采用先进的低噪声施工机械。

符合

21．压实施工单位噪声污染防治主体责任。施工单位应当制定项目噪声污染防治方案，明确噪声污染防治责任，从安全文明施工、降噪资金投入、施工单位信用管理等关键环节落实减振降噪的措施。

本项目已提出相关要求。

符合

综上，本项目的建设符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》和《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023—2025年）》的相关要求。
与固废污染防治等相关规划符合性分析
本项目与固废环境保护相关法规、规范的符合性分析见下表：

表1-14  本项目与固废环境保护相关法律法规、规范符合性分析

文件名称

相关要求
本项目
符合性
《中华人民共和国生态环境法典》—第六分编 固体废物污染防治
第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。

本项目采用先进工艺，减少废弃物产生，固废优先利用，不能利用的外售或委外处理。

符合

第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。

建设单位对固废废弃物进行收集、贮存，并合理化利用与处置，不会对环境造成明显的影响。

符合
第四百七十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。

建设单位对固废储存场所采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，并具备完善的处置流程。

符合

第四百八十条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。

建设单位对固废储存场所设置专人管理及相关制度，保证其正常运行和使用。

符合

第四百八十一条 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，禁止建设工业固体废物、建筑垃圾、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。

本项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。
符合
第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。

建设单位将建立健全的固废管理制度，并如实记录各类固废台账信息。

符合
第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

建设单位将按要求设置危险废物识别标志。

符合
第五百三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

建设单位将建立完善的危废台账，每年按时制定危险废物管理计划，并如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
符合
第五百三十三条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。

建设单位严格按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。
符合
第五百三十五条 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输或者处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

建设单位将按照危险废物特性分类进行收集、贮存。
符合

第五百三十六条 转移危险废物的，应当按照国家规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。

建设单位按照国家有关规定填写危险废物转移联单。
符合

《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）

强化大宗固体废弃物综合利用。进一步拓宽大宗固体废弃物综合利用渠道，在符合环境质量标准和要求前提下，加强综合利用产品在建筑领域推广应用，畅通井下充填、生态修复、路基材料等利用消纳渠道，促进尾矿、冶炼渣中有价组分高效提取和清洁利用。

本项目采用生活垃圾焚烧炉渣，生产环保砂和分拣金属料，实现一般固废的综合利用，产品主要用于建筑行业。

符合
推广资源循环型生产模式。推进企业内、园区内、产业间能源梯级利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用，加强工业余压余热和废气废液资源化利用。

符合
《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕9号）

（五）加快工业固废规模化高效利用。推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目采用生活垃圾焚烧炉渣，生产环保砂和分拣金属料，实现一般固废的综合利用，产品主要用于建筑行业。

符合

（十一）提升再生资源利用价值。着力延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、锌、镍、钴、锂等战略性金属废碎料的高效再生利用，提升再生资源高值化利用水平。

本项目采用生活垃圾焚烧炉渣，分拣金属料，实现了金属废料的资源化利用。

符合

（十五）强化跨产业协同利用。加强产业间合作，促进煤炭开采、冶金、建材、石化化工等产业协同耦合发展，促进固废资源跨产业协同利用。

本项目采用生活垃圾焚烧炉渣，生产环保砂和分拣金属料，用于建材行业，为无非城市打下了坚实基础。

符合

《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号）

（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。

本项目不存在落后产能，采用先进工艺和设备，减少固废产生量。
符合

（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

建设单位将建立完善的工业固体废物管理台账制度，并分类收集固废，合理处置固废。
符合

《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）

(一)落实主体责任。坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

建设单位将建立健全的一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，按要求设置固废管理台账，并合理处置固体废弃物。
符合

(二)注重源头管理。在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。

本项目已明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。
符合

(三)规范转移管理。产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。

建设单位将按照要求对固废处置单位的处置资格和技术能力进行核实。
符合

《四川省生活垃圾焚烧发电项目管理办法》

第九条【项目选址】 项目应严格按照《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》等要求，依法依规开展建设项目环境影响评价，设定防护距离，落实节约用地等要求。鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧发电项目，鼓励配套建设垃圾焚烧残渣、飞灰利用处置设施；

本项目为生活垃圾焚烧发电项目配套的焚烧残渣处理项目。
符合
《四川省进一步推进工业资源综合利用工作方案（2023—2025）》
发展方向。持续提升省内绿色建材企业在生产水泥、混凝土的过程中对炉渣和粉煤灰的消纳能力，有序引导炉渣、粉煤灰在装配式墙体材料、装饰装修等领域的应用。持续推动粉煤灰有用组分提取及农业领域应用。

本项目利用生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣生产环保砂，并回收可利用金属，环保砂最终用于生产建筑材料。

符合

（五）强化跨产业协同利用。积极推动矿产、冶金、化工、建材等产业协同耦合发展，持续提升绿色建材、装配式建筑等产业对工业固废的消纳能力。鼓励利用瀑落式回转窑、墙材隧道窑等工业窑路探索多固废协同利用模式。支持生活垃圾焚烧飞灰脱氯固钙资源化、水泥窑协同处置飞灰等试点示范。鼓励建材行业、循环利用行业的头部企业、行业协会、科研机构等搭建产学研用平台，加快开发工业固废高掺量、高附加值制备绿色建材产品体系。鼓励各市州建立健全地方标准、组织召开产品展览展示会，提升固废基建筑材料市场接受度。

符合

本项目选址合理性分析及环境相容性分析

本项目位于马尔康市马尔康镇邓家桥村，根据外环境关系图可知，本项目外环境关系如下：

表1-15  本项目外环境关系一览表

方位

关系

距离（m）

名称

属性

规模

东
308
邓家桥村居民（102.140442，31.938939）
居民

约12户
南
紧邻

李记私房菜（低于本项目约4m）

餐饮商户

（位于本次租赁范围内，但本次建设不占用）
/
113

邓家桥村居民（102.136837，31.937667）
居民

约25户
西南
95
各类设备租赁商户
商户
/
195
邓家桥村居民（102.133768，31.938123）
居民
约23户
西
紧邻

邓家桥变电站
变电站

/
65

阿坝州慈愿民族传统文化有限责任公司

藏香生产加工

/
128

马尔康松岗公路养护和应急保通中心

交通应急保障

/
根据本项目土地使用证【马尔国用（2016）第017号】及马尔康市自然资源局《关于中创（马尔康市）环保科技有限公司地块核实马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目用地性质及符合性的复函》，本项目用地性质为工业用地，本项目周边存在商户、企业及居民，不涉及饮用水水源保护区、文物保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，最近的居民为南侧113m处的邓家桥村居民。本项目废气污染物为TSP，经治理后能实现达标排放。生产废水循环使用不外排，生活污水经收集后，定期运输至污水处理厂处理。生产设备均位于厂房内，经减噪、隔声处理后，厂界能实现达标排放。所有固废均能合理有效处置，不会对环境造成二次污染。综上，本项目无有毒有害物质，对环境影响较小，对周边环境不会产生明显的影响。

本项目所在区域供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，本项目所在区域环境空气质量为达标区，外环境对本项目无重大制约因素。

综上所述，本项目与周围环境相容，符合园区用地规划，不在国家限制、禁止用地项目的范围内，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

中创（马尔康）环保科技有限公司是一家于2025年8月新成立的环保科技公司，注册地址为四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇金珠街36号康成锦地2幢3层12号。建设单位由成致环境科技（成都）集团股份有限公司全资持股，持股比例为100%。其定位是一家综合性的环保科技服务企业，业务范围覆盖了从技术研发、环保设备制造到固体废物处理、水治理、市政服务及新能源等多个领域。

生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣是垃圾焚烧后从炉床尾端排出的不可燃残余物，由陶瓷和砖石碎片、石头、玻璃、熔渣、铁和其他金属及可燃物组成的不均匀合物，主要成分为SiO2、Al2O3、CaO、MgO等无机物，具有可回收利用价值。《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）允许直接进入填埋场，但若直接填埋不仅占用大量土地，也是对资源的浪费。

建设单位根据相关政策和市场需求，拟投资1525万元在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村建设本项目。本项目主要实现生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣的资源化利用，对改善市容、构建完整的固废处理闭环，以及实现“无废城市”建设等更高层次的生态环境保护目标有积极作用。

本项目概况

项目名称：马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目
建设地点：阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村，中心位置坐标：102度8分10.973秒，31度56分20.778秒。
建设单位：中创（马尔康）环保科技有限公司
建设性质：新建

建设规模：本项目拟投资1525万元，对生活垃圾焚烧炉渣进行综合利用。外购滚筒筛、打砂机、洗砂机、跳汰机、脱水筛、涡电流分选机、摇床和磁选机等设备，建设炉渣制砂生产线，建成后形成年产环保砂32000吨的生产能力。

项目产品方案及产能

本项目建成投产后，具体产品方案如下表所示：

建设单位产品一览表
序号

产品名称

本项目产能
含水率
备注

1
环保砂
＜1mm

32000t/a
11%
约占炉渣重量的92%
1mm~5mm

5mm~12mm

2
铁料
1837t/a
1%
约占炉渣重量的5.28%
3
铝料
122t/a
1%
约占炉渣重量的0.35%
4
铜砂
46t/a
1%
约占炉渣重量的0.13%
环保砂产品标准应满足《建设用砂》（GB/T14684-2022）中相关要求，最终外售作为建筑材料。
本项目建设内容及规模

本项目总投资1525万元新建厂房，利用已租赁区域内已硬化地面进行建设，由主体工程、仓储工程、公用工程、生活办公设施和辅助工程等组成，主要扩建炉渣制砂生产线，建设内容、本项目组成及主要环境问题见下表：

本项目组成及主要环境问题一览表

工程

分类

项目名称

建设内容及规模

可能产生的环境影响

施工期

营运期

主体

工程

炉渣制砂厂房

1座，钢结构，建筑面积991m2。生产线按照工艺流程由南至北依次布置上料设备、回料打砂机、滚筒筛、打铁机、磁选机、跳汰机、洗砂机、分级筛等设施。同时在厂房西南角设置炉渣储存库。
噪声、固废、废水、废气等
噪声

废气

废水

固废
公用

工程

供水
来自乡镇自来水管网
/

供电
市政电网
/

办公设施

办公室
位于炉渣制砂厂房南侧，约28m2，主要用于日常办公。
生活垃圾

生活污水

仓储

工程

炉渣储存库

原料堆场，占地面积约100m2，位于炉渣制砂厂房内西南角，采用3m高隔墙与其他区域隔断，顶部设置喷雾降尘设施。

废气
产品储存库
产品堆场，占地面积约50m2，用于暂存环保砂。位于炉渣制砂厂房内北侧，采用3m高隔墙与其他区域隔断。

铁料库

铁料储存库房，占地面积约11m2。位于炉渣制砂厂房内东侧。
/
铝料和铜砂库

铝料和铜砂储存库房，占地面积约11m2。位于炉渣制砂厂房内，紧邻铁料库西侧。
/
辅料库

絮凝剂、消泡剂和除臭剂储存库房，占地面积约16m2。位于炉渣制砂厂房外南侧。
/
油料库
矿物油储存库房，占地面积约16m2。位于炉渣制砂厂房外，紧邻辅料库东侧。
/
环保

工程

废

气

生产线粉尘
在炉渣堆场上方、产品环保砂堆场上方、生产工序（上料、初筛及一次破碎三道工序）上方及车间进出口等多处安装喷雾降尘装置，车间内产生的粉尘经喷雾降尘及密闭车间阻隔后呈无组织排放。
/

堆放粉尘

/

废水

生产废水
生产废水经沉淀压滤处理后回用处理不外排。
固废
生活污水

生活污水，经化粪池收集后，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理。
环境风险
固废处置

在炉渣制砂厂房外南侧新建一般工业固废暂存间（16m2），用于生产过程产生的一般固废储存。
环境风险
在炉渣制砂厂房外南侧新建危废暂存间（16m2），用于生产过程产生的危险废物储存。
环境风险
噪声治理

合理平面布置，隔声、减振、距离衰减等

/
地下水防渗
现有厂房地坪采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理。本项目要求：

①重点防渗区：危废暂存间采用2mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s；油料库采用1.5mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。②一般防渗区：炉渣储存库地面利用现有地坪可满足要求，废水收集池采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区：其他区域为简单防渗区，进行地面硬化处理即可。
/

土壤污染防治

优化布局、地面硬化、分区防渗、园区绿化。
/

环境风险

按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）等要求配备必备的消防器材和防护用具，消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。
/

/

环境管理

及监测

营运期间委托有检测资质的单位开展检测工作，加强环境保护管理工作。
/

/

主要原辅材料、动力消耗及来源、物料平衡情况

根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗、能耗情况见下表：

本项目原辅材料及能耗一览表

序号

名称

本项目年耗量（t/a）

形态

包装规格
来源

储存位置

最大储存量（t）
1

炉渣
34783
固态
散装
仅由生活垃圾焚烧处理厂提供，含水率约10%
炉渣储存库
200
2

絮凝剂
0.5
固态
25kg/袋
外购

辅料库
0.1
3

消泡剂
0.5
固态
25kg/袋
外购

辅料库
0.1
4

润滑油
0.3
固态
180kg/桶

外购
油料库
0.18
5
液压油
0.2
固态
180kg/桶

外购
油料库
0.18
6
水
4788.42
液态
乡镇自来水
/
/
1

电
20万kW.h
/
市政电网
/
/
原料来源及管控要求

本项目原料来源于马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司（马尔康垃圾焚烧处理厂）。本项目原料仅为生活垃圾、餐厨垃圾和生活污水处理厂污泥等固废焚烧所产生的炉渣，处理危险废物产生的废炉渣及其他固废，严禁进入本项目。

炉渣理化性质

生活垃圾焚烧炉渣理化性质一览表

炉渣成分

炉渣是一种浅灰色的炉窑尾渣，随着含炭量的增加颜色变深。炉渣是由陶瓷和砖石碎片、石头、玻璃、熔渣、铁和其他金属及可燃物组成的不均匀合物。大颗粒炉渣（>20mm）以陶瓷、砖块和铁为主，小颗粒炉渣主要为熔渣和玻璃。炉渣粒径分布主要集中在2~50mm的范围（约占60%~70%）。通过电子显微镜观察表明，炉渣是由多种粒子构成，其中非晶体颗粒占总量的50%以上。其颗粒组成为漂珠占0.1%-0.3%，实心微珠占45%-58%，碳粒占0.1%-0.3%构成，其中非晶体颗粒占总量的50%以上。其颗粒组成为漂珠占0.1%-0.3%，不规则多孔体占28%-39%，石英占5%-8%，其他占5%。

材料特点

含水率会直接影响到集料压实程度、压实后最大密度、强度和抗变形能力。炉渣的含水率10%左右，密度为1.17t/m3左右。

生活垃圾焚烧炉渣粒径分布一览表  单位：mm
粒径
﹥50
20~50
10~20
2~10

0.9~2
0.45~0.9
0.07~0.45
<0.07

含量（%）
5.68

16.89

16.97

34.17

6.48

6.70

12.57

0.54

生活垃圾焚烧炉渣主要成分一览表
物理组成
炉渣
剥离
石子
砖块

陶瓷
有机物
金属
含量（%）
65

7.6

4.8

12.7

4.4

0.5

5

焚烧废炉渣是指由炉尾端排出的残余物，主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃尽的有机物、铁等金属。本项目不接受除生活垃圾焚烧炉渣以外的其他固体废物、废渣，炉渣出厂区前需加湿处理，加湿后含水率约10%。

经查询马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司排污许可证副本，炉渣为第Ⅰ类一般工业固体废物，详见下图：
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图2-1  马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司排污许可证副本（截取）

主要设备清单

本项目主要设备及辅助设备见下表：
本项目主要生产设备及辅助设备一览表

序号

名称

规格/型号

设备设计产能（t/h）

设备数量（台/座/套）

用途

1

推料机

K2-600B

75

1

推料

2

齿轮式圆形滚筒初选筛

CGT-1530

90

1

筛分粗料/生料

3

回料打砂机

DS-650B

40

1
二次破碎

4

打铁机

DT-650ZB

4

1

破碎/清洗

5

打砂机

DS-800B

50

1

破碎/清洗

6

打铜头机

DTT-400A

2

1

二次破碎

7

双缸连体跳汰机

JT8-2

80

5

分选金属

8

铜头滚筒筛

GT0612

10

1

分选金属

9

圆形分级滚笼

GT-1360

60

1

分级筛选

10

滚筒筛滚铁筛

WGT-0818

20

1

清洗铁渣

11

单螺旋洗砂机

LXS-7565

60

1

洗砂

12

脱水筛

TSS-1842

70

1

脱水

13

圆形垃圾漂浮滚笼

GT-1242

60

1

漂浮物筛选

14

单涡电流分选机

RJ100PL

20

1

铝料分选

15

单层涡电流分选机

RJ65PL

12.5

1

铝料分选

16

电磁带式除铁器

RCDD-80

80

1

磁选铁料

17

永磁滚筒

RCT40*80

60

1

磁选铁料

18

湿式磁选机

CTS50120

20

1

磁选

19

上吸式磁选机

SX6090

40

1

磁选

20

摇床

S6

1.5
4

分选有色金属

21

分级筛

/

40

1

筛分

22

摇床除铁机

RCY-C30

50

4

磁选

23

湿式磁选机

CTS5090

15

2

磁选

24

装载机

30型

/
1

运输

25

挖机

150型

/
1

运输

26

叉车

/

/
1

运输

27

压滤机

/

/
1

污水处理

28

污水罐

/

/
2

污水处理

29

清水罐

/

/
1

污水处理

30

合计

/

/
41
/

公用工程及设施

供水

本项目位于阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村，生产生活用水均由乡镇供水管网统一供给。

生活用水

本项目工作时间为260天，无食宿，每班工作时长8小时，白班制，10人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《四川省地方标准用水定额》（2021年版），并结合本项目工作制度，本项目用水按照50L/人·d计算，则本项目员工办公生活用水量约为0.5m3/d（130m3/a）。
生产线用水
本项目生产用水主要包括粉碎、分选、跳台、摇床等工序用水。根据建设单位提供的生产线设计资料，炉渣制砂生产线用水定额为0.2m3/t.炉渣，则炉渣处理生产线用水量总量为26.76m3/d（6957.6m3/a）。本项目原料含水率约10%，则原料带入水量为13.38m3/d（3478.8m3/a），生产过程损耗水量约为生产用水总量的20%。产品环保砂含水率为11%，则产品带走水量为13.54m3/d（3520.4m3/a）。根据产品方案可知各类金属料带走水量为0.077m3/d（20.02m3/a）。未充分燃烧物含水率为1%，则未充分燃烧物带走水量0.004m3/d（1.04m3/a）。本项目生产废水循环使用，则生产线新鲜用水为8.199m3/d（2131.74m3/a），循环水量为18.491m3/d（4807.66m3/a）。
车间地面清洗用水

本项目在运营期对车间地面每周清洗一次，根据建设单位提供资料，用水量约2L/m2，需冲洗区域面积约300m2，一年工作约38周，清洗水量为 0.088m3/d（22.88m3/a）。损耗量约为20%，废水全部接入生产废水处理系统，处理后循环使用，循环水量为0.07m3/d（18.2m3/a）。
喷雾降尘用水

本项目在生产车间、原料暂存间等多处使用喷雾降尘设施，根据建设单位提供的设计资料，喷雾降尘装置单个喷头用水量约60L/h，共计35个喷头，每日喷雾时间约4h，则喷雾降尘装置用水量为8.4m3/d（2184m3/a）。
道路洒水降尘用水

为降低车辆道路起尘，建设单位定期对厂区道路进行洒水降尘，根据建设单位提供的资料，运输道路面积约350m2，每日洒水2次，每次用水量约0.5L/m2，则道路洒水降尘用水量为0.35m3/d（91m3/a）。
不可预见用水量

不可预见用水量约总用水量的5%，则不可预见用水量为0.88t/d（228.8t/a）。
排水

本项目建成投产后，生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理。雨水、污水采用分流制排放方式，初期雨水经收集沉淀后回用处理。

生活污水
本项目生活污水产生系数约0.8，则生活污水产生量为0.4m3/d（104m3/a），生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期采用车辆运输至进入马尔康生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入梭磨河。
生产废水
根据建设单位提供的资料，本项目生产线废水和车间地面清洗废水经收集、沉淀和压滤处理后，全部循环使用不外排。喷雾降尘用水全部消耗。
本项目用水及水量平衡

本项目总用水量为4788.42t/a，由乡镇自来水管网供应，可以满足本项目生产需求。初期雨水量较项目总用水量较小，且降雨时间无法准确预料，本次评价不将雨水纳入用水量计算。项目水平衡表见下表，本项目水平衡图如下图所示：

本项目水平衡表

序号

用水类别

数量

用水定额

使用量

排放量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1
生活用水
10人

50L/人.天
0.5

130

0.4

104

2
生产线用水
34783t炉渣
0.2m3/t.炉渣
8.199

2131.74
18.491（循环）
4807.66（循环）
3
车间地面用水
300m2
2L/m2
0.088

22.88

0.07（循环）
18.2（循环）
4
喷雾降尘用水

4h

60L/h

8.4

2184

0

0

5

道路洒水降尘用水

350m2，2次/d

0.5L/（m2.次）

0.35

91

0
0
6

不可预计用水

5%总用水量

0.88

228.8

0

0

合计

18.417
4788.42
0.4

104
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图2-2  水量平衡图  （单位：m3/d）

供电

本项目所用电力由国家电网提供。电力供给完全可以满足本项目的生产需要。

劳动定员、工作制度

本项目劳动定员10人。全年工作日260天，白班制，每班工作8小时。

厂区平面布置及其合理性分析
（一）总平面布局合理性分析

本项目所在厂房近似长方形，根据工艺要求合理安排各区域布局。生产区域、库房及办公区均单独存在，李记私房菜位于租赁红线内，距离本项目生产厂房南侧约13m且比本项目标高低4m互不影响，能有效的降低生产区产生的污染物对办公人员的影响。本项目总平面布置见附图。

本项目生产区车间平面布置主要考虑了生产便捷的需求，根据生产工艺要求，结合工艺流程的便捷、运输和动力供应等状况，因地制宜对生产车间进行总体规划、合理布置，使生产车间平面布置达到了物流顺畅、人流短捷、加工组装方便、满足工艺流程需要、运输方便等要求。

（二）环保设施布局合理性分析

本项目在总平面布置上充分考虑环保要求：生产设备采用基础减振降噪均位于车间内，尽可能远离办公休息区并采用隔墙隔断处理，利用设备基础减振、厂房隔声和距离衰减等方式减小噪声对办公区的影响。废气经收集治理后达标排放。废水经收集处理后能够实现达标排放。固体废弃物分类收集，定期处理不会对外环境造成二次影响。

综上所述，本项目总平面布置各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅，生产厂房布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，总体布局上考虑了环保要求，评价认为本项目总平面布局及环保设备设施布局较合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述

施工期工艺及产污工序

本项目利用租赁厂区新建生产厂房并配套安装生产设备，并根据分区防渗要求进行地面防渗。本工程施工期间主要涉及厂房建设、地面防渗、装饰工程、配套设备安装等工序，仅产生噪声、扬尘、固体废弃物和少量生活污水，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化，施工期环境问题随着施工期的结束而消失。在本次评价中，对施工期提出相应的要求与建议。本项目施工期基本工艺流程及产污环节详见下图：
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图2-3  施工期流程及产污位置图

建设单位需根据平面布局拆除现有已建部分厂房，利用现有硬化区域新建炉渣制砂厂房，设置各功能分区，配套安装生产设备，并根据环评要求做好分区防渗。施工内容如下：

拆除部分厂房。
利用已有硬化区，新建炉渣制砂厂房。
根据平面布置图对厂房进行隔断装饰，新建各功能区，安装生产设备。

根据分区防渗要求，采用符合要求的防渗材料做好区域重点防渗、一般防渗及简单防渗。

营运期工艺流程及产污环节分析

本项目营运期主要对生活垃圾焚烧炉渣进行综合利用生产环保砂，生产工艺主要涉及筛分、破碎、磁选、跳汰、摇床分选等工序，具体工艺流程如下所示：
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图2-4  炉渣制砂工艺流程图

工艺流程简述：
（1）投料：装载机将堆放场地的炉渣铲入输送带上方的锥形料斗内，料斗上方安装大孔筛网分选出大体积物料。炉渣靠自重落入输送带上，输送带运行速度为可调节方式运行，且具有足够的长度，输送带两边的工人通过目视识别未燃烧尽的垃圾，利用人工方式分拣出未烧尽的垃圾，此工序主要产生未烧尽垃圾和粉尘。

（2）初筛、磁选、一次破碎

1）初筛：通过分拣后的炉渣经推料机送至筛孔为60mm的齿轮式圆形滚筒初选筛，粒度大于60mm的物料通过皮带转载至回料打砂机破碎，小于60mm的物料进入主输送皮带，皮带上设置电磁带式除铁器除铁，此工序主要产生粉尘。

2）磁选、一次破碎：大于60mm的炉渣经过人工分拣后，经皮带上设置的电磁带式除铁器进行除铁，除铁后的炉渣进入回料打砂机进行一次破碎，破碎至0-25mm，破碎后的炉渣再次通过皮带输送机重新进入齿轮式圆形滚筒初选筛继续筛选，此工序主要产生未烧尽垃圾和粉尘。
（3）二次湿法破碎：主输送皮带将小于60mm的炉渣输送至分选平台，在皮带机头设置一台永磁滚筒，可将大的铁块除去（去除的废铁落至打铁机，加水后进行击打，打铁机出来的物料进入滚筒筛滚铁筛进行清洗脱水），除铁后的炉渣，通过分叉溜槽分至打砂机进行湿法二次破碎，破碎至≤12mm。

（4）湿法磁选：二次破碎后的物料流通过溜槽输送至湿式磁选机进行磁选，磁选机对渣水中的铁进一步去除，磁选后的渣水通过溜槽进入跳汰机进行分选，磁选出来的铁料经过上吸式磁选机进行进一步的筛分。
（5）跳汰机分选

磁选后的渣水全部进入双缸连体跳汰机进行分选。跳汰机是指实现跳汰过程的设备，跳汰机分选是物料在垂直升降的变速介质流中，按密度差异进行分选的过程，本项目跳汰时所用的介质是水。
跳汰机的溢流进入单螺旋洗砂机清洗后进入分级筛，细料（小于5mm）经过分级筛筛选进入脱水筛，粗料（5-12mm）经过分级筛中部进入涡电流分选机进行分选，底料通过溜槽至摇床继续分选。单螺旋洗砂机溢出的渣水进入垃圾漂浮滚笼进行分选，此工序主要产生未燃尽垃圾。
所有跳汰机生产4个小时后，必须停机清理筛板上的堆积物，堆积物采用人工铲至一个集料斗，并进入打铜头机加水破碎，并通过溜槽进入铜头滚筒筛进行筛分，筛下物料至摇床进行分选，筛上物料收集至涡电流分选机回收铝料。

（6）摇床分选：摇床是利用机械摇动和水流冲洗联合作用使物料按比重分离的设备。物料进入给料槽内同时加水调配成浓度约20%~25%的浆状自动流到床面上，炉渣粒群在床条沟内受水流冲洗和床面振动而被松散、分层上层轻颗粒受到较大的水流推动，沿床面横向倾斜运动直接排出。位于床层底部的重颗粒则受到床面的振动而向传动端的对面运动排出。经过摇床的高效筛选可以再次将残留在炉渣中的金属类重介质分离，此工序主要产生废水。

（7）脱水：摇床分选后剩余物沥干水分后进入脱水筛除去水分得到环保砂，此工序主要产生废水。
主要污染物

本项目施工期主要污染物如下：

1、废气：施工扬尘和机械车辆尾气。

2、废水：施工废水和生活污水。

3、噪声：各类施工机械和运输车辆施工作业时产生的噪声。

4、固废：生活垃圾及建筑垃圾等。

本项目运营期主要的污染物如下：

1、废水：生活污水及生产废水。

2、废气：生产线粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）、堆放粉尘、装卸扬尘和道路起尘。
3、噪声：设备噪声。

    4、固废：生活垃圾、废包装材料、压滤泥、未燃尽垃圾、废矿物油、废矿物油桶、分类收集的含油棉纱手套等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村，为新建项目，租赁阿坝州成合农业发展有限公司厂区进行项目建设。根据现场踏勘，租赁厂区原为汽修公司，目前该公司已搬离，无生产设备遗留，无污染痕迹。但现场存在少量杂物（主要是建筑垃圾）需清理。
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北侧山地

西侧变电站
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东侧山地

南侧已建建筑（工程师现场踏勘）
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现有建筑（工程师现场踏勘）

图2-5  本项目现场情况踏勘图




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


5月1日

		1# 拟设置的炉渣堆放区西侧
	pH

	无量纲

	7.68

	/


			石油烃（C10-C40）
	mg/kg

	未检出

	4500

			铅（总铅）
	mg/kg
	62

	800

			镉（总镉）
	mg/kg
	0.44

	65

			铜（总铜）
	mg/kg
	14

	18000

			镍（总镍）
	mg/kg
	46

	900

			铬（总铬）

	mg/kg

	134

	2882


			锌（总锌）
	mg/kg

	100

	/


			六价铬
	mg/kg
	未检出

	5.7

			汞（总汞）
	mg/kg
	0.169

	38

			砷（总砷）
	mg/kg
	8.68

	60

			硒（总硒）
	mg/kg

	0.474

	2116


			钡（总钡）
	g/kg

	0.40

	8660


			铍（总铍）
	mg/kg
	0.71

	29



	综上，本项目土壤各项检测指标均能满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求限值。

五、生态环境质量现状

本项目租赁已建厂区并在已硬化的区域新建生产厂房，不新增用地，不进行生态现状调查。
	

	环境

保护

目标
	大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，仅有少量居民，本项目废气不含《有毒有害大气污染物名录》中的11种污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。

环境保护目标一览表
保护目标坐标

保护对象

保护内容

环境功能区
相对方位

相对厂界最近距离

X（经度）

Y（纬度）

102.140442
31.938939
邓家桥村居民
约12户
二类区
东

308m
102.136837
31.937667
邓家桥村居民
约25户
南

113m
102.133768
31.938123
邓家桥村居民
约23户
西南

195m
声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

本项目租赁已建厂区并在已硬化的区域新建生产厂房，不新增用地，占地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气

施工期废气：执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）标准。标准限值见下表。

施工废气排放标准

污染物

施工阶段

监测点排放限值（μg/m³）

总悬浮颗粒物（TSP）

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

其他工程阶段 

250

营运期废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值。

各类污染物排放限值见下表：
大气污染物排放标准
排气筒
污染物

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

备注

排气筒高度

限值

/

颗粒物
/
/

/
1.0mg/m3
GB16297-1996

废水
生产废水经收集处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期运输至马尔康生活污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级标准A标准，排入梭磨河。本项目污水排放执行标准值如下表：

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
项目

pH（无量纲）

CODcr
BOD5
NH3-N

TP
SS

最高允许排放浓度（mg/L）
6～9

500

300

45*

8*
400

注：氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准

项目

pH（无量纲）

SS

CODcr
BOD5
NH3-N
TP
最高允许排放浓度（mg/L）
6～9

10

50
10
5
0.5

噪声
施工期执行国家《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。标准限值见下表：

施工噪声排放标准  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60

50

固废

一般工业固体废弃物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求。

危险废物在分类收集、暂存、收运及处理过程中应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求规定。

	总量

控制

指标
	一、总量控制主要因子
根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，并结合项目污染物排放特点，本次评价确定的污染物排放总量控制因子如下：

废水总量控制指标：COD、TP；废气总量控制指标：无。
二、本项目污染物排放情况
1、本项目生产废水经收集处理后循环使用不外排。生活污水经化粪池收集，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理，水污染物总量纳入污水处理厂。

项目化粪池排口：

COD：104m3/a×500mg/L×10-6=0.052t/a
TP：104m3/a×8mg/L×10-6=0.0008t/a
污水处理厂排口：

COD：104m3/a×50mg/L×10-6=0.0052t/a

TP：104m3/a×0.5mg/L×10-6=0.0001t/a

2、本项目废气主要为生产线粉尘、堆放粉尘和装卸扬尘及汽车尾气，以上废气经治理后均呈无组织排放。

炉渣制砂厂房粉尘无组织排放量（含生产线粉尘、堆放粉尘和装卸扬尘）：0.15t/a

运输扬尘无组织排放量：1.2×10-5t/a。

本项目颗粒物无组织排放量合计为0.15t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	大气污染物

施工期对大气环境影响主要为施工扬尘和机械车辆尾气。

施工扬尘

施工期施工粉尘主要为施工建设、设备安装以及建筑垃圾清运过程中产生的粉尘，由于厂区所在区域较开阔，扩散条件良好。因此，施工粉尘可达到相应的排放标准。

机械车辆尾气

施工期间，使用机动车运送原材料和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HmCn等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之场地较开阔，扩散条件良好，施工期间建设单位加强对施工设备的维护，使其能够正常的运行，机械车辆尾气能做到达标排放。

建筑拆除扬尘
施工期间需先对拆除已建好的生产厂房，拆除过程会产生扬尘，施工过程需加强粉尘治理采用喷雾降尘处理，加之厂区所在区域较开阔，扩散条件良好。因此，建筑拆除粉尘可达到相应的排放标准。

噪声

施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、电锤、手工钻、无齿锯等声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声及施工车辆噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。为最大程度减轻施工期对区域声环境的影响，特提出以下噪声防治措施：

优先选用先进低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆定期进行维修和养护；

合理安排运输路线和运输时间，夜间禁止运输；
加强施工管理，合理安排施工作业时间，高噪声设备错峰作业，避免同时作业；
合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。
通过采取基础减振、距离衰减、厂房隔声等措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。同时要求施工合同明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。
施工废水

施工期废水主要为施工人员的生活污水。

生活污水

施工期废水主要为施工人员的生活污水。生活污水经化粪池收集，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理，处理达标后排入梭磨河。

固体废物

施工期固废主要来源为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾
根据建设单位施工设计，建筑拆除和厂房建设过程中产生的建筑垃圾、废包装材料约为1t。
施工单位在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防渗漏处理。施工生产的废料如钢筋、钢板、木材等下脚料及废包装袋等，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等集中堆放，及时清运到指定建筑垃圾场。

生活垃圾

按高峰期施工人员10人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为5kg/d，施工期3个月，累计产生生活垃圾总量为0.45t，经集中收集后由当地环卫部门清运处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

本项目采取封闭式运输车辆对炉渣进行运输，炉渣出厂时含水率约10%，运输过程中不易起尘。项目营运期自二次湿法破碎开始全程加水作业，因此自该工序后无粉尘产生，仅炉渣预处理时有少量粉尘产生。本项目营运期废气污染源主要是生产线粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）、堆放粉尘、装卸扬尘和道路起尘。
废气产生及治理情况
废气产生情况

1）生产线粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）
本项目炉渣原料进厂时湿度约10%，堆放期间不定时进行洒水降尘同时保持湿度。炉渣预处理期间为干法处理，故炉渣上料、初筛及一次破碎时依旧有少量粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039其他建筑材料制造行业中砂石骨料破碎、筛分工艺颗粒物产污系数1.89kg/t-产品，年工作时间为260d，8h/d，本项目所有原料均参与初筛，其中仅大于60mm的物料进行一次破碎（根据生活垃圾焚烧炉渣粒径分布情况，本项目严格要求计算，将大于50mm的物料【占比5.68%】全部用于破碎计算），根据原料使用情况，本项目炉渣使用量为34783t/a，则本项目筛分工序粉尘产生量为65.74t/a，破碎粉尘产生量为3.73t/a。

本项目采用装载机上料，上料过程因存在落差，炉渣进料时会产生一定量的粉尘，进料粉尘参考物料装卸过程粉尘产生情况进行估算：

装卸起尘：
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式中：Q-装卸扬尘，g/次；

U-临界风速，m/s，封闭车间内的风速取0.3m/s；

W-物料湿度，%，取10%；

M-车辆吨位，t，本项目炉渣为34783t；

H-装卸高度，m，本次评价炉渣进料高度取3.5m。
根据计算进料粉尘产生量为3.15t/a。

综上所述，本项目生产线上料粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）产生量为72.62t/a。
2）堆放粉尘

本项目炉渣堆放于炉渣制砂车间内，且具有一定湿度，但堆放期间依旧有少量扬尘产生。本次评价堆场扬尘按下列经验公式估算：

堆放起尘：
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式中：Q1-堆放起尘，mg/s；

U-临界风速，m/s，本项目炉渣堆放在厂房内，风速取0.3m/s；

S-堆场面积，m2；炉渣堆场100m2。

ω-空气相对湿度，%，>65%；

W-物料湿度，%，取10%；

经计算，炉渣堆放起尘产生量为0.02t/a。

3）装卸扬尘

本项目炉渣进场卸料和产品装车时会有少量粉尘产生，装卸粉尘采用以下公式进行估算：

装卸起尘：
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式中：Q-装卸扬尘，g/次；

U-临界风速，m/s，封闭车间内的风速取0.3m/s；

W-物料湿度，%，取10%；

M-车辆吨位，t，炉渣34783t，环保砂32000t；

H-装卸高度，m，本次炉渣卸料取2m，环保砂装车高度取1m。

经计算，本项目炉渣卸料粉尘产生量为1.58t/a，环保砂装车粉尘产生量为0.76t/a。

综上所述，本项目炉渣制砂车间内粉尘产生总量为74.98t/a，产生速率为36.05kg/h。

4）道路起尘

车辆运输原料和产品的过程中，运输车辆行驶形成扬尘。运输道路为一般硬化道路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，如果不注意加强洒水降尘，扬尘现象较严重。项目车辆在厂区内公路采取慢速行驶，项目运输过程中产生的扬尘为线源污染，其产生时间主要车辆运输时，其产生情况为间歇式且短暂的。根据项目生产规模，每天需运输约17车次。厂区运输运距按90m计算。在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75L

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2；

L：道路长度，km。
本项目已对厂内运输道路进行硬化，车辆在厂区行驶距离按0.09km计，载重15t。以速度20km/h行驶，根据本项目路面清洁度，道路表面粉尘量以0.005kg/m2计，经计算，项目汽车行驶时的扬尘为0.0027kg/辆。

经以上公式计算，机动车行驶所产生的粉尘量为0.046kg/d（0.01t/a）。
（2）废气的收集及治理情况

1）生产线粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）、堆放粉尘和装卸扬尘

本项目所有生产工序、炉渣堆场及环保砂产品堆放均位于密闭车间内，根据建设单位设计资料，本项目在炉渣堆场上方、产品环保砂堆场上方、生产工序（上料、初筛及一次破碎三道工序）上方及车间进出口等多处安装喷雾降尘装置，车间内产生的粉尘经喷雾降尘及密闭车间阻隔后呈无组织排放。喷雾降尘参照生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业系数手册，喷雾除尘效率以80%计。参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中，密闭式对颗粒物控制效率为99%，本项目生产时间为8h，一年260天，则本项目生产粉尘经治理后无组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.07kg/h。

2）道路起尘
本项目车辆运输过程动力起尘呈无组织排放，建设单位拟加强管理，运输车辆密闭运输、控制车速，控制装载量，严禁超载运输，每天定时清扫道路保持道路干净整洁，并对道路定时洒水降尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目洒水处理效率取74%。本项目车辆进出时间为原材料运输及产品运输，进出时长约4h/d（均为白天），则本项目运输扬尘排放量为1.2×10-5t/a，排放速率为0.003kg/h。

综上，本项目废气排放情况见下表所示：

表4-1  本项目废气产生、治理及排放情况一览表
污染源

污染物

排放形式
产生情况

治理措施

治理

效率

排放情况

产生量（t/a）

排放量

（t/a）

速率

（kg/h）

生产线粉尘（含上料、初筛和一次破碎工序）
颗粒物
无组织
72.62
喷雾降尘+密闭车间阻隔
喷雾降尘80%+车间密闭99%
0.15

0.07

堆放粉尘
颗粒物
无组织
0.02

装卸扬尘
颗粒物

无组织

2.34

运输扬尘

颗粒物

无组织

0.01
密闭运输、控制车速、道路定期清扫及洒水
洒水处理效率取74%
1.2×10-5
0.003
合计
74.99

/
/
0.15

0.073

非常工况下废气产排情况

本项目发生非正常排放的原因主要有开停车、生产设备故障、废气处理系统出现故障时和未经处理的废气排入大气环境中。本项目非正常工况考虑主要为废气未经处理直接排入大气环境中。

防范措施：

日常应加强喷雾设施的维护和保养，确保设备正常运行。

日常管理应加强车间密闭管理，保证生产期间车间的密闭状态。
定期对车间环境进行喷雾降尘处理。
为确保环保设备对废气处理的有效性，本次评价提出以下环境管理要求：

将喷雾降尘设备作为生产管理的一项重要内容对其进行管理，并加强维护保养和计划检修，如实记录保养维护事项，形成台账。

严禁擅自停运环保设施，若喷雾设备出现紧急故障需要检修，应及时报告当班负责人，由负责人了解具体情况后作出决定。
当班员工应按设备管理要求，按时对喷雾降尘装置进行巡检，并做好记录发现问题及时处理并报告。
本评价废气事故工况指环保设施同时发生故障而无法运行时的极端工况。
表4-2  污染物非正常排放一览表

序号

排放源

污染物种类

本项目排放情况

发生频次
单次持续时间（h）
单次排放量（kg）
炉渣制砂厂房

颗粒物
1

36

1次/a

废气治理措施可行性分析

本项目运输道路加强清扫，定时洒水降尘，生产期间产生的粉尘经喷雾降尘、湿法作业和密闭车间等措施治理后，呈无组织排放，满足《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中第6章污染防治可行技术要求中无组织控制要求。经分析本项目粉尘经处理后，能实现达标排放，不会对周边环境造成明显影响。

卫生防护距离
为有效减轻颗粒物无组织排放对外环境造成的不利影响，本项目以颗粒物为大气有害物质计算卫生防护距离。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业、企业卫生防护距离采用如下模式计算：
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式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）。

Qc—— 大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。

L ——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1中查取；

本项目无组织排放的废气为Ⅲ类大气污染源，当地多年平均风速2.2m/s，选取的卫生防护距离计算系数见下表：

表4-3  卫生防护距离计算系数

计算

系数

工业企业所在地区近五年平均风速m/s

卫生防护距离L, m

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2～4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

110

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：工业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度指标是按急性反应指标确定者；

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的允许浓度是按慢性反应指标确定者。

卫生防护距离计算系数如下表：
表4-4  卫生防护距离计算系数

项目

A

B

C

D

颗粒物
470
0.021
1.85
0.84
本次评价卫生防护距离计算结果见下表：

表4-5  卫生防护距离计算结果
污染源

污染物

名称

无组织排

放速率(g/s)

面源面

积(m2)

计算

结果(m)

确定的卫生防护距离（m）

备注

炉渣制砂车间
颗粒物
0.0194
991
5.359
50

-

经计算本项目以炉渣制砂车间边界为起点50m范围内设定卫生防护距离，本项目建成后卫生防护距离见附图。
经现场勘查，本项目卫生防护距离超出厂界范围内无敏感保护目标，项目可满足卫生防护距离要求。本次评价要求：在本项目设置的卫生防护距离范围内今后不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。

废气排放的环境影响
本项目位于阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇邓家桥村，所在地的环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中相关要求。本项目生产期间产生的粉尘经喷雾降尘、湿法作业和密闭车间等措施治理后，呈无组织排放，满足《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中第6章污染防治可行技术要求中无组织控制要求。不会对周边环境产生明显影响。

监测计划

监测计划详见表4-15。
废水

废水的产生情况

本项目废水主要为生活污水、生产线废水和车间地面清洗废水。

生活污水：根据水平衡信息可知，本项目生活污水产污系数为0.8，生活污水产生量为0.4m3/d（104m3/a）。

生产线废水：本项目生产用水主要包括粉碎、分选、跳台、摇床等工序，生产用水除被物料带走及损耗，其余废水均经过收集至污水罐，根据水平衡信息可知，生产线废水产生量为18.491m3/d（4807.66m3/a）。
地面清洗废水：本项目运营期间每周对车间地面清洗一次，根据水平衡信息可知，地面清洗废水产生量为0.07m3/d（18.2m3/a）。
废水的治理

本项目生产线废水和车间地面清洗废水经污水罐收集、沉淀和压滤处理后，全部循环使用不外排。
生活污水经化粪池收集后，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级标准A标准）后排入梭磨河。
废水产、排情况

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》第一部分-城镇生活源水污染物产生系数，本项目位于四川省属于六区，生活污水主要污染因子浓度为COD：325mg/L、NH3-N：37.7mg/L、TP：4.28mg/L，则本项目废水产排放情况如下：

表4-6  废水污染物产排放一览表
废水性质

废水量（m3/a）

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

TP
生活污水
产生浓度（mg/L）
-

325
250
200
37.7
4.28
产生量（t/a）
104
0.0338 
0.0260 
0.0208 
0.0039 
0.0004 

处理措施
经化粪池收集处理
化粪池处理
排放浓度（mg/L）
-

300

190

100

30

3.5

排放量（t/a）
104
0.0312 
0.0198 
0.0104 
0.0031 
0.0004 

马尔康生活污水处理厂处理

排放浓度（mg/L）

-

50

10

10

5

0.5
排放量（t/a）

104
0.0052 
0.0010 
0.0010 
0.0005 
0.0001 

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准

500

300

400

—

—
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

—

—

—
45

8
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级标准A标准

50

10

10

5

0.5

注；马尔康生活污水处理厂尾水排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级标准A标准

表4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

间断

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生产废水

COD、BOD、NH3-N、石油类、SS
不外排
/
TW001
沉淀+压滤
物理
/
/
/
2
生活污水

COD、BOD、NH3-N、SS、TP
马尔康生活污水处理厂
/
TW002

化粪池
物理
/
/
/
废水治理可行性分析

综上所述，生产废水主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS、石油类、TP，通过沉淀+压滤的方式处理后，能够满足生产所需，全部循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期运输至马尔康生活污水处理厂进行处理，处理达标后排入梭磨河。通过采取以上措施后，本项目外排废水可达标排放，项目运营期对区域水环境影响较小。
废水依托可行性分析

马尔康市城市生活污水处理厂（一期、二期）工程建设项目均位于马尔康市马尔康镇本真村，与本项目运输距离约3km。该工程采用粗格栅→细格栅→沉砂池→混合池→BBR生物池→二沉池→纤维转盘滤池→消毒池，设计处理规模合计2万m3/d。一期项目于2021年正式投运，二期项目于2025年正式投运，目前运行情况良好。本项目废水日排放量仅占污水处理厂日处理量的0.002%，则本项目废水不会对马尔康生活污水处理厂造成明显冲击。

综上所述，本项目废水处理方式合理有效，不会对受纳污水处理厂造成影响，废水最终进入梭磨河能够实现达标排放。
噪声

噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于车间内的生产设备运行产生的噪声，根据设备资料清单，本项目设备噪声源强及治理措施见下表：

表4-8  项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建构筑物名称
声源名称
声功率级/dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离（m）
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
炉渣制砂厂房
齿轮式圆形滚筒初选筛
80
基础减振、合理布局、厂房隔音
23.731
10.465
1
3.9~25.5
56.46~61.67
8h/d

20

30.46~35.67
1m

回料打砂机
85
11.417
10.211
1
8.1~19
61.65~63.18
20

35.65~37.18
1m
打铁机
85
15.353
24.683
1
7~21.7
61.55~63.71
20

35.55~37.71
1m
打砂机
85
18.146
25.952
1
4~24
61.49~66.49
20

35.49~40.49
1m
打铜头机
85
12.433
30.395
1
5.8~27.8
61.42~64.5
20

35.42~38.5
1m
双缸连体跳汰机
87
11.671
28.618
1
7.5~26.2
63.45~65.46
20

37.45~39.46
1m
铜头滚筒筛
80
9.64
31.538
1
7.3~29.5
56.4~58.55
20

30.4~32.55
1m
圆形分级滚笼
80
7.482
25.825
1
12.5~24.2
56.49~57.16
20
30.49~31.16
1m
滚筒筛滚铁筛
80
5.197
28.364
1
12.1~27.1
56.44~57.22
20
30.44~31.22
1m
单螺旋洗砂机
85
4.309
32.553
1
10.9~31.4
61.38~62.42
20
35.38~36.42
1m
脱水筛
80
-0.388
31.284
1
7.4~31
56.38~58.5
20
30.38~32.5
1m
永磁滚筒
80
-1.785
30.776
1
5.9~30.7
56.39~59.39
20
30.39~33.39
1m
摇床
86
2.151
24.302
1
8.1~23.6
56.5~58.19
20
30.5~32.19
1m
分级筛
80
0.881
27.476
1
7.7~27
56.44~58.37
20
30.44~32.37
1m
压滤机
80

-4.577
30.395
1
3.1~30.8
56.39~63.07

20
30.39~37.07
1m
单涡电流分选机
80

1.516
21.636
1
6.8~23.8
56.5~58.81
20

30.5~32.81
1m

单层涡电流分选机
80
3.293
22.017
1
8.6~21.9
56.55~58
20

30.55~32
1m

备注：1、表中坐标以生产厂房西南角（经纬度坐标：102.136163，31.399819）为基准点（X：0，Y：0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，地面上方为Z轴正方向且以地面为Z轴0点；

2、相同设备采用等效点声源计算；
采取的治理措施如下：

在设备选型时优先选择低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。

工程降噪措施：设备加强检查、维修、保养，保持设备正常运行，在设备与地面之间安装减振垫片，减小振动噪声。
合理布置噪声源：合理布局，高噪声设备尽量布置于生产厂房内（独立车间），最大程度利用距离衰减减小厂界噪声。

厂房隔声：所有生产设备均布置于生产厂房内部，以利用厂房隔声减小厂界噪声。
本项目周边范围内均为工业企业，本项目设备噪声经减振、衰减、隔声等措施处理后，对周边影响较小。项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

噪声影响达标分析

预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本次环评把声源简化成点声源，采用工业噪声预测计算模式。具体模式如下：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

若声源所在室内生产为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1—（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

Lp1=Lw+10lg（[image: image17.png]
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）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（Α）；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（Α）；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）—（TLi+6）

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Tp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（2）室外声源声功率级计算方法

噪声衰减公式如下：

Lp=LP0—20lg（r/r0）-ΔL
式中：Lp——距声源r m处的噪声预测值，dB（A）；

Lp0——距声源ro m处的参考声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m。

r0——参考位置距声源的距离，m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。

（3）噪声叠加计算方法
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式中，LTP——为叠加后总的声压级，dB（A）；

LPi ——各点声源的声压级，dB（A）；

n —— 点声源个数。

预测结果

根据上述预测模式，计算出噪声经衰减在厂界处的贡献值，项目运营期厂界噪声预测结果见下表：

表4-9  噪声源预测结果  单位：dB(A)

预测点预测结果

项目
厂界噪声

北侧

东侧

南侧

西侧

工程运行期噪声预测

昼

贡献值

46

40

31

40

标准值

60

60
60
60
超标情况

未超标

未超标

未超标

未超标

由上表可以看出，项目昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

监测计划

监测计划详见表4-17。

固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。

生活垃圾
办公生活垃圾：主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾等。厂内工作人员共计10人，生活垃圾产生量约0.01t/d（2.6t/a），根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW62中的废纸和废塑料，代码为：900-001-S62、900-002-S62，经厂区垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理。

一般工业固废

（1）废包装材料

主要包括辅料废包装材料。根据建设单位工艺设计资料，本项目废包装材料产生量约为0.005t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17中的废塑料，代码为：900-003-S17，暂存一般固废暂存间，定期外售处理。

（2）压滤泥
本项目生产废水经收集沉淀后采用压滤机压滤处理，根据设计资料可知，压滤泥产生量约681t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW07污泥中的其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥，代码为：900-099-S07，经收集后与产品混合一起外售处理。
（3）筛选出的未燃尽垃圾
本项目生产过程会筛选出原料中未燃尽的原料，根据设计资料可知，未燃尽垃圾产生量约97t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59中的其他工业固体废物，代码为：900-099-S59，经收集暂存一般固废暂存间，定期返回生活垃圾无害化焚烧厂处理。

危险废物

根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，同时结合《危险废物排除管理清单（2026年版）》，本项目产生的危废主要如下：
（1）废矿物油

本项目设备日常维护产生的废矿物油约为0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，经桶装收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（2）废矿物油桶

根据建设单位运行情况，生产期间不定期产生一定量的废桶（含润滑油桶、液压油桶），本项目废矿物油桶产生量约为0.06t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（3）分类收集的含油棉纱手套

本项目员工生产中佩戴的手套沾染油类污渍需定期更换，设备维护保养时使用的棉纱，本项目分类收集的含油棉纱手套产生量为0.009t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW49其他废物/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
综上，本项目固废产生及处理情况见下表：

表4-10  项目固体废物产生及处理情况一览表

序号

污染物类别

污染物名称

代码

产生量

处理措施

1
生活垃圾
生活垃圾
900-001-S62、900-002-S62
2.6t/a

经厂区垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理
2

一般工业固体废物

废包装材料
900-003-S17

0.005t/a
暂存一般固废暂存间，定期外售处理

3

压滤泥

900-099-S07

681t/a

经收集后与产品混合一起外售处理
4

未燃尽垃圾

900-099-S59

97t/a

经收集暂存一般固废暂存间，定期返回生活垃圾无害化处理厂
5

危险废物

废矿物油
HW08（900-214-08）
0.05t/a
经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
6

废矿物油桶
HW08（900-249-08）
0.06t/a
7

分类收集的含油棉纱手套
HW49（900-041-49）
0.009t/a
综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物可实现妥善处理和处置。

固废管理措施：本项目新建危废暂存间（16m2），新建一般固废暂存间（16m2），项目采取的固废处置措施可行，固废暂存间拟采取的措施如下：
一般固废暂存间和危废暂存间对项目产生的各类固废进行分类收集、暂存，并及时收集产生的固废。
一般固废暂存间采取完善的防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，并设置标识标牌，地面采用防渗混凝土铺设处理。
危废暂存间采取完善防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防流失、防扬散等措施，并设置完善的完善标识标牌，地面采用HDPE/或其他防渗材料铺设。
表4-11  项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废矿物油
HW08
900-214-08
0.05t/a
设备维护
液态
不定期
T,I
定期交有资质单位处置
2
废矿物油桶
HW08
900-249-08
0.06t/a
油品使用
固态
不定期
T,I
3

分类收集的含油棉纱手套
HW49
900-041-49
0.009t/a
生产过程
固态
不定期
T/In
表4-12  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

分类收集的含油棉纱手套
HW49
900-041-49
危废暂存间
16m2
袋装
16m2
1年
2

废矿物油
HW08
900-214-08
桶装
1年
3

废矿物油桶
HW08
900-249-08
堆放

1年
危险固体废物管理措施：

危险废物贮存：危废暂存间拟采取防渗处理，并进行防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防流失处理。厂区内产生的危险废物集中贮存，并贴上标识标牌。厂内危险废物的临时贮存应按照危险废物管理和处置要求进行。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定，危险废物在厂内存放期间，应做到以下防治措施：

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合，宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
危废暂存间门口张贴危废暂存间贮存场所标牌、危险废物污染防治责任信息牌（注明产生环节、危害特性、流向、责任人等信息）。场内贮存危险废物的容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）。

建设单位应建立完好的危废管理台账，对危险废物产生及转移情况做好记录，记录上须注明危险废物的名称、产生的数量、特性和包装容器的类别、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。

生产过程中加强管理并建立危险废物管理制度，明确责任人，同时，建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。

危险废物运输：厂区内危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，厂区内危险废物从产生环节收集后运输到危废暂存间过程中应加强管理，尽可能避免沿途散落、泄漏，加强管理后能够有效避免转运过程中的环境影响。

危险废物处置：在本项目运行后，应根据要求定期处置产生的危险废物（危废在厂内暂存时间不得超过一年），落实危废处置去向。
由上述可知，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不会产生二次污染。

地下水、土壤

如果不采取措施，矿物油类物质泄漏通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后对地下水及土壤造成影响。为防止本项目对土壤和地下水造成影响，根据本项目特点按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，为了防止运营期地下水及土壤污染，本次评价要求项目区内划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个区域，分别采取防渗措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，本项目分区防渗划分区域及拟采取措施如下：

表4-13  全厂分区防渗要求情况

防渗级别

工作区

已有治理措施
要求新增措施
防渗要求

重点防渗区

危废暂存间

生产厂房地面已采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理
地面采用2mm环氧树脂/HDPE材料
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s
油料库

地面采用1.5mm环氧树脂/HDPE材料
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s
一般防渗区

炉渣储存库、废水收集池
废水收集池采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s
简单防渗区

除一般防渗区及重点防渗区以外的其他区域

无
一般地面硬化

建设单位地面防渗工程符合以下设计原则：

防渗区域拟采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

坚持分区管理和控制原则，根据厂址所在地的工程水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计了地面防渗层结构。

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，按照环评要求及生产需要在地表面实施了防渗和防漏措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成地下水污染，不会对地下水、土壤以及地表水环境造成影响。

环境风险

风险源判定

根据本项目的工艺特点，矿物油在运输、储存、使用的过程中若不注意，引起泄漏，将可能垂直入渗进入土壤。对土壤及地下水造成污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），风险物质及工艺系统危害性（P）应根据风险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定，本项目Q的确定见下表：
表4-14  项目风险物质存在量一览表

序号

名称

CAS号

最大在线量
（t）

最大储存量（t）
最大存在量（t）
临界量

Qn/t
该种危险物质Q值

1

矿物油类
/
0.06

0.36
0.42

2500

0.000168

2
废矿物油
/
0.05

0.18

0.23

2500
0.000092

项目Q值Σ

0.00026

备注：矿物油类含液压油和润滑油
经计算，本项目Q＜1（0.00026）。

本项目风险物质最大储存量不超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（环办环评〔2020〕33号）表1可知，本项目环境风险无须设置专项评价。
环境风险防控措施

本项目风险物质存储或使用过程，若泄漏至地面，通过地面渗透进入土壤或进入周边水体环境，均会对周边土壤、地下水或地表水产生一定影响，为降低环境风险事故对环境造成的不良影响，本项目提出如下风险防范措施：
总图布置：严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图。生产装置之间，装置内各工序、设备间距满足防火规范要求。

消防措施：厂房内设置灭火器，危废暂存间设立防火安全警示、标志，定期检查及维护消防器材。

严格按有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业。 

对生产过程中产生的废矿物油采用完好桶装收集，收集后暂存于危废暂存间，并在危废暂存间处设立警示标牌。危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防风、防雨、防渗、防漏、防流失，防止二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。收集的危险废物应交有相应处置资质的单位，严禁将废油排入区域污水管网。厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。

针对重点防渗暂存区应做好地面重点防渗处理，同时加强管理，定期巡查，做好入库及出库台账记录。
为应对突发事故，配置富有经验的环保工作人员，建立规范的安全生产体制；制定有效处理事故的行动方案。

综上所述，本项目只要在切实落实各项环境风险防范措施的基础上，加强风险管理，项目的建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

环境监测

环境监测是指项目在建设期、运行期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。

根据建设项目特点，不需设置专职的环境监测机构和人员，日常的环境监测工作可委托第三方监测机构进行。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，本项目监测计划如下：
表4-15  监测计划

类别
监测位置
监测项目
监测频次

备注

废气
下风向
颗粒物
每半年1次
/
噪声
厂界外1m各1个点
厂界噪声
每季度1次

/

环保设施与投资估算

项目总投资为1525万元，根据环保治理措施估算，本项目环保投资总额33万元，占总投资的2.16%。项目环保设施及投资清单见下表：

表4-16  环保设施及投资一览表
时段

内容

污染源

环保措施

投资

（万元）

施工期

废气治理

扬尘

车辆限速、道路洒水。
0
废水治理

生活污水

经化粪池收集后，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理。

0.5
固废治理

建渣

运至指定地点堆放。
1
生活垃圾

交由环卫部门清运处理。
噪声治理

施工噪声

合理安排施工时间，文明施工，禁止夜间施工，合理布置施工平面布置图。
0
营运期

废气治理

生产线粉尘
在炉渣堆场上方、产品环保砂堆场上方、生产工序（上料、初筛及一次破碎三道工序）上方及车间进出口等多处安装喷雾降尘装置，车间内产生的粉尘经喷雾降尘及密闭车间阻隔后呈无组织排放。
3

堆放粉尘
道路扬尘

定期清扫、定时洒水降尘后呈无组织排放。

废水治理

生产废水
生产废水经沉淀压滤处理后回用处理不外排。
10

生活污水
生活污水，经化粪池收集后，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理。
3

固废治理

生活垃圾

垃圾桶收集，环卫部门定期处理。
2

压滤泥
经收集后与产品混合一起外售处理
/
废包装材料
暂存一般固废暂存间，定期外售处理
1

未燃尽垃圾
经收集暂存一般固废暂存间，定期返回生活垃圾无害化处理厂
危险废物
暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
2

噪声治理

运行设备噪声

合理平面布置，隔声、减振、距离衰减。
计入主体工程

地下水防渗

现有厂房地坪采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理。本项目要求重点防渗区：危废暂存间采用2mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，油料库采用1.5mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区：炉渣储存库地面利用现有地坪可满足要求，废水收集池采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区进行地面硬化处理即可。
5

土壤污染防治

环境风险防范

安装消防设施，配备灭火器材，设置禁火标志，采取密闭、防雨、防风措施，定期开展安全检查，设置警示标识。
1
环境检测

废气、噪声。
0.5
验收

环保设施竣工验收。
4
合计

33

占总投资的百分比%

2.16




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产线粉尘
	颗粒物
	在炉渣堆场上方、产品环保砂堆场上方、生产工序（上料、初筛及一次破碎三道工序）上方及车间进出口等多处安装喷雾降尘装置，车间内产生的粉尘经喷雾降尘及密闭车间阻隔后呈无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	堆放粉尘
	颗粒物
	
	

	
	道路扬尘
	颗粒物
	定期清扫、定时洒水降尘后呈无组织排放。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、TP
	生活污水，经化粪池收集后，定期运输至马尔康生活污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	生产废水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	生产废水经沉淀压滤处理后回用处理不外排。
	/

	声环境
	设备运行噪声
	噪声
	设备基座加装减振垫、合理布局、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门收集处理。一般工业固废收集暂存于一般固废暂存间，定期外售或委外处理。危险废物暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置。本项目产生的固体废弃物可实现妥善处理，不会造成二次污染。

	土壤及地下水

污染防治措施
	现有厂房地坪采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理。本项目要求重点防渗区：危废暂存间采用2mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，油料库采用1.5mm环氧树脂/HDPE材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区：炉渣储存库地面利用现有地坪可满足要求，废水收集池采用抗渗混凝土+聚乙烯丙纶复合材料进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区进行地面硬化处理即可。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	总图布置：严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图。生产装置之间，装置内各工序、设备间距满足防火规范要求。

消防措施：厂房内设置灭火器，危废暂存间设立防火安全警示、标志，定期检查及维护消防器材。

严格按有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业。 

对生产过程中产生的废矿物油采用完好桶装收集，收集后暂存于危废暂存间，并在危废暂存间处设立警示标牌。危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防风、防雨、防渗、防漏、防流失，防止二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。收集的危险废物应交有相应处置资质的单位，严禁将废油排入区域污水管网。厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。

针对重点防渗暂存区应做好地面重点防渗处理，同时加强管理，定期巡查，做好入库及出库台账记录。
为应对突发事故，配置富有经验的环保工作人员，建立规范的安全生产体制；制定有效处理事故的行动方案。

	其他环境管理要求
	排污许可管理：建设单位应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）相关要求，办理排污许可证。

项目竣工环境保护验收：建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表及其批复等要求，严格落实“三同时”制度，在项目正式运行前，开展项目竣工环境保护验收，未验收或验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设单位应强化环境管理，建立环境保护制度落实相关责任人，按照要求定期开展环境监测计划。定期维护保养污染物治理设施，使各类污染物达标排放，同时接受当地生态环境主管部门的监督和管理。



六、结论

	中创（马尔康）环保科技有限公司“马尔康市邓家新桥生活垃圾无害化处理厂焚烧炉渣综合利用项目”符合国家和地方有关产业政策，与当地规划相符，选址合理。项目厂址区域大气环境、水环境、声环境现状质量总体尚好。项目在各项污染治理措施实施后，确保废水、废气、噪声达标排放，在固废综合利用的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境、地下水产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表中提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.15
	0
	0.15
	+0.15

	
	氨（t/a）
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	
	硫化氢（t/a）
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	
	VOCs（t/a）
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/

	废水
	废水量（t/a）
	/
	/
	/
	104
	0
	104
	+104

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.0312
	0
	0.0312
	+0.0312

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.0031
	0
	0.0031
	+0.0031

	
	TP（t/a）
	/
	/
	/
	0.0004
	0
	0.0004
	+0.0004

	一般工业

固体废物
	废包装材料（t/a）
	/
	/
	/
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	压滤泥（t/a）
	/
	/
	/
	681
	0
	681
	+681

	
	未燃尽垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	97
	0
	97
	+97

	危险废物
	废矿物油（t/a）
	/
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废矿物油桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.06
	0
	0.06
	+0.06

	
	分类收集的含油棉纱手套（t/a）
	/
	/
	/
	0.009
	0
	0.009
	+0.009


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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