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	序号
	
产品名称
	数量
	参数
	单位

	1
	移动马桶
	8
	1、材质：PP材质，PU软垫
2、尺寸：≥52*57*76.5cm
3、承重：≥100kg
4、毛重：≤10kg 净重：≤7.2kg
5、功能：高度可调节，可移动，底部全包围防滑条，起座支撑扶手,可拆卸，内置纸巾盒。
	套

	2
	电热水器
	10
	1、容量：≥60升。
2、加热方式：电加热，速热型
3、内胆：金刚三层内胆。
4、额定最高温度：75℃。
5、额定压力：≥0.8Mpa。
6、额定电压：220V，额定功率：≥1500W
7、适用人数:2-3人
8、能效等级:≤2级
9、外型设计:圆筒型
10、加热温度最高:75℃
11、内置防电墙
	套

	3
	护理床
	2
	                侧翻身可升降角度：0-50°
  3） 摇把：
  采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。
  4）摇杆：
  摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。
   5）铝合金护栏：
   侧面护栏总长1100mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。
    6)床头尾板：
   采用ABS工程塑料，中间点缀黄色利用模具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。
    7)镀锌移动脚轮：
   方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径125mm，内置双轴承，叉子一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。
   8)床垫：
  床垫外层床罩为纯棉布材质，体感舒适，柔软，内胆采用4公分棕垫2公分海绵，回弹性好，并经防虫处理，长期使用不变形，并且透气性好。
    9）1秒速开便门：
    便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用一次冲压成形，整体安全可靠。
   10）腿部承重：
   支撑材料可承受100公斤的重量安全、牢靠、长期使用不变形。
   11）背部升降滑轮设计：
   配有2个加宽滑轮,避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏.减少摩擦祖力,减轻护理人员负担。
    12）左右翻身滑轮设计：
   在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。
    13）圆角框架设计：
   圆角框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。
    14)腿部触地滑轮设计
当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备的小黑轮与地面做滚动做用，避免划伤地板。
   15）床腿折叠安装设计
床腿采用独特的折叠安装，只需将床腿扶正，与床体安装用4颗螺丝连接牢靠即可。这样的设计不紧安装方便，而且可以保证产品的稳定性。
16）输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质430不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。     
17）床体可承载重量240㎏。

3．材料：
   1）床帮采用厚度40×80mm方管。床面采用15×30mm方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。
   2)焊接工艺;
   床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。
   3)床体喷涂工艺:
   床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

4产品配置
  静音轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、彩棉床罩、洗头盆、便盆、输液架、ABS床头床尾。
	张

	4
	洗漱台
	2
	1、尺寸：≥71*45*81cm
2、材质：陶瓷面盆，柜体太空铝+实心碳纤维材质
3、带毛巾架镜柜
	套

	5
	橱柜
	8.2
	1、台面材质：不锈钢材质台面厚度≥1.2mm
2、宽度：50cm  高度：78cm
2、橱柜：实木
	米

	6
	马桶
	4
	1、材质：陶瓷，规格：680×370×730mm(±10mm)；
2、结构形式：连体式；
3、水量：≥6升；
4、方式：旋转虹吸式；
5、控制方式：手按式；
6、盖板类型：PP盖板；
7、釉面光洁细腻；冲水系统安静.干净.节水.防溅水。
	套

	7
	马桶扶手
	3
	1、碳钢弯管成型
2、PP扶手;强度高
3、PP装饰盖;
4、碳钢支撑架
	套

	8
	蹲便器破除
	1
	1、拆除原有蹲便器
2、建渣外运  
3、材质：C20混凝土、砂石等；  
4、根据实际情况修复
	处

	9
	地漏
	1
	1、表面工艺；不锈钢拉丝   
2、304不锈钢材质 
3、防虫防臭
	套

	10
	改排水管
	1
	1、材质：PVC
2、耐寒防裂、耐高温、抗挤压
	米

	11
	防滑垫
	8
	★1、产品材质为：PVC树脂，一面具有按摩保健功能的小凸起，方便搓洗脚底，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒；
2、产品环保，柔软坚韧、安全耐用。
★3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌检测率达90%以上；
4、产品尺寸：46*46CM；
以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”或“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准。
	张

	12
	集成浴霸
	1
	1、尺寸:300x600x85mm(适用300mm集成吊顶)
2、风管:铝箔管拉伸长约1.5米、直径80mm
3、安装:开关1火线、5控制线/预留高度≥10厘米
4、7合1:低暖+强暖+换气+吹风+照明24W+负离子+温显
	套

	13
	浴霸
	2
	1、产品材质：塑钢材质
2、产品功能：灯暖+风暖+吹风
3、产品功率：总功率:1800W
	套

	14
	吊顶
	4.68
	1、主龙骨：U 型，壁厚≥0.8mm，镀锌防锈处理，表面无锈蚀、起皮；
2、副龙骨：壁厚≥0.6mm，热镀锌，配套吊件、挂件、膨胀螺栓齐全；
3、吊杆：Φ6 全牙吊杆，间距≤800mm；主龙骨间距≤800mm，副龙骨间距≤400mm；
4、龙骨系统满足吊顶整体荷载，无变形、下垂，防火防锈符合国标。
	平方

	15
	花洒套装
	3
	1、材质：不锈钢
2、表面工艺：多层电镀
	套

	16
	上翻沐浴椅（带扶手）
	7
	1、产品参数：产品总长：477mm、总宽：576mm、总高：820mm、折叠厚度：240mm；座宽：455mm、座深：306mm、座板厚：40mm、扶手长：290mm、扶手宽：55mm、扶手到座板:220mm、座板到靠背：420mm；                                                              
2、产品材质：全201不锈钢喷塑+HDPE吹塑座板+HDPE吹塑靠背板+PP扶手；
	套

	17
	移动洗澡机
	3
	1、产品容量：≥60升。  
2、额定电源：AC110-220V 。
3、额定功率：50HZ
4、整机空载功耗：≤3W。  
5、电加热负载功率：≤2000W。
6、防水等级：≥IPX3。
	套

	18
	壁挂浴霸
	1
	1、防爆裂取暖灯泡  
2、灯泡负压设计  
3、取暖泡采用硬质玻璃材料，无惧冷热交替   
4、耐高温抗氧化双螺旋钨丝
	套

	19
	护栏
	140.15
	1、材质：不锈钢；
2、栏杆立杆：φ≥38mm*1.2mm（±0.2mm），竖向管：φ≥19mm*1.0mm（±0.2mm），上下横杆（方管）：φ≥25mm*1.0mm（±0.2mm）；
3、整体栏杆高度：900mm（±10mm）；
4、根据每户情况现场安装，稳固不摇晃，焊接牢固，接口顺滑，竖向定位栏杆间距≤150mm。
	米

	20
	墙贴扶手
	3
	1、材质：不锈钢；
2、规格：钢管直径：≥38mm；  
3、施工方式：根据残疾人家庭具体情况现场施工，扶手安装高度离地：80-120cm（根据残疾人具体身高确定）。
	米

	21
	楼梯扶手
	6.6
	1、材质：不锈钢；
2、规格：钢管直径：≥38mm；                                                          3、施工方式：根据残疾人家庭具体情况现场施工，扶手安装高度离地：80-120cm（根据残疾人具体身高确定）。
备注：报价包含主材、辅材、人工、运输、二次搬运、建渣清运等等各项一切费用。
	米

	22
	智能家庭摄像头
	5
	1、采用 2.8英寸高清大屏,视频分辨率:1920*1080 HD;广角镜头:120";夜视距离:8M;
2、云台旋转:水平 350 度，垂直 85 度，移动网路:2.4G WI-FI；
3、支持人形检测,移动侦测，移动侦测报警APP消息通知开启告警模式后，当监控画面中有人走过时，APP将信息推送到主人的手机；
4、支持智能报警:消息推送, 区域警戒：
5、支持云存储功能；
6、远程视频交流支持监控拨打手机、监控拨打监控;
7、支持一键主动呼叫，拨打视频通话；
8、支持AI声控拨打视频；
9、自动切换白天/夜晚模式；
10、AI移动跟随，走到哪转到哪，自动追踪并拍摄录像；
11、支持设备共享，安装方便。
	套

	23
	感应夜灯
	1
	1.产品名称：人体感应小夜灯；
2.产品尺寸：500×20（mm）；
3.灯光光源：LED光源；
4.灯具功率：0.4W；
5.输入电压：USB DC5V；
6.产品开关：红外线人体感应；
7.供电方式：3.7V 400MAh锂电池；
8.产品材质：ABS；
9.产品毛重：35g(含电池)；
10.功能：0秒自动亮灯，无需手动，柔和不刺眼；3-6m左右感应距离，120度左右感应角度；过道、卧室、洗手间、客厅、衣柜、橱柜等都适用；每天感应8次左右，充满可用90天；
11.多种使用方式，可粘贴（3M强力胶），可摆放。
	套

	24
	防干烧智能厨具
	1
	1、火力:5.2kW双环猛火
2、钢化玻璃面板
3、功能:双边独立定时智能防干烧支持烟灶联动
4、产品尺寸:760x445x140mm   
5、开孔尺寸(长x宽):645-705*340-400mm
	套

	25
	可视门铃
	17
	1、无需猫眼，无需设置，无线连接，通电即用可视门铃；
2、支持实时监视，超强约外夜视功能；
3、8寸触控大屏，重要画面不遗漏;
能看能对讲;
4、屏幕分辨率:1280x800；
5、IP55防水防尘；
6、超长待机，7000MAH大容量电池。
	套

	26
	移动坡道
	1.5
	1、材质：铝合金材质
2、尺寸：≥1*0.7m
3、隔板可折叠，防滑设计
4、加厚铝合金材质，硬度更强，稳定性更强。
	套

	27
	电动升降桌
	2
	1、尺寸：120*60*56-76cm
2、芯材：楹木
3、饰面：白色环保贴面  
4、可升降
	套

	28
	一字扶手
	3
	1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨，不锈钢底座采用满焊工艺；
2、外层材质：采用白色或黄色ABS或尼龙材料，以全新原料一次注塑成型，表面设有防滑凸点颗粒；
★3、产品抑菌性能：对大肠杆菌抗菌率≥99.99%，对金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%，对白色葡萄球菌抗菌率≥99.99%，对鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.99%，对粪肠球菌抗菌率≥99.99%，对白色念珠菌抗菌率≥99.99%；
★4、有毒有害物质检测：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等检测结果均为ND（未检出）；
★5、氧指数检验：符合GB/T2406.2-2009标准要求，氧指数≥32.6%；
★6、压扁性能：符合GB/T246-2017标准要求，试验温度23℃，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁试验，压板移动速率25mm/min，压至管壁厚4倍，试验后试样无可见裂纹；
★7、承载试验：在温度23℃±2℃、湿度50%RH±5%RH 环境下，对产品中心点施加980N载荷后立即卸载，试验后产品无裂纹、断裂及永久变形；
★8、力学性能：经拉伸试验，屈服强度度ReH(MPa)≥270MPa，抗拉强度Rm(MPa)≥410MPa，断后伸长率A(%)≥32%；抗冲击性能：在冲击高度400mm条件下试验，产品表面无剥落、裂纹、皱褶；
★9、扶手强度测试：以2mm/min的速度对扶手中心点施加≥980N载荷，扶手无裂痕、断裂及永久变形；
★10、冲击强度检测：采用50kg重锤从距离抓握杆中心50mm高度处自由落体冲击，试验后抓握杆无裂纹、断裂及永久变形；
★11、盐雾性能：经≥72h中性盐雾试验，产品表面无起泡、掉漆现象；经≥400h中性盐雾试验，无生锈现象；
★12、良好耐火性能：针焰试验时间≥60s；
★13、环保性能：产品符合国家环保要求；
★14、产品配备夜光垫圈，具备夜光功能；
15、颜色：白色或黄色，可按需定制；
★16、承重性能：经静载荷试验，静载荷不小于150kg，产品不应出现解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久变形。
以上标★参数为重要参数，须以具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”或“CNAS”标志的产品检测报告上体现的参数为准。
	套

	29
	卫生间门
	1
	1、材质：铝合金  
2、尺寸：≥1.97*0.77m   
3、根据实际情况改
	套

	30
	电路改造
	93
	1、导体材质：99.99%无氧铜芯，电流负载力强
2、绝缘材质：聚氯乙烯，绝缘性能强、耐磨，使用寿命长
3、包含1.5、2.5、4mm2
4、绝缘层采用聚氯乙烯,紧紧包裹导线上,耐磨损耐腐蚀,厚薄均匀,以免电流击穿,用电安全。
	米

	31
	1.5米床
	2
	1、材质：原木  
2、尺寸：1.5*2M
	张

	32
	改水
	6.7
	1、材质：PVC
2、耐寒防裂、耐高温、抗挤压
	米

	33
	20水管开孔
	2
	1、采用专用开孔器开孔，切口平整，管壁无开裂损伤，配套接头适配 DN20 管道。
2、系统承压≥1.0MPa，开孔处无渗漏，配件为国标耐腐蚀配件
	处



